# Menú de inicio

El menú de inicio contiene los elementos siguientes:

Elemento de menú | Descripción
--- | ---
| Apriete El menú Apriete muestra una lista de los programas de apriete existentes almacenados en la herramienta. Al seleccionar un programa individual se abren los distintos menús para configurar y establecer los parámetros del programa de apriete seleccionado.
| Secuencia de lotes Una secuencia de lotes consta de uno o más programas de apriete repetitivos en distintas combinaciones. Las secuencias de lotes se crean y configuran en el menú Secuencia de lotes.
| Fuentes El menú Fuentes enumera las opciones para controlar la selección de un programa de apriete, o de una secuencia de lotes, a través de entradas digitales procedentes de equipos diferentes.
| Configuraciones En este menú se pueden configurar los elementos siguientes: Configuración de la herramienta Selector de bocas Expansor de E/S y baliza Estación virtual general
| Herramienta de controlador integrada Este menú incluye elementos como: Estación virtual Asignar accesorios y seleccionar la configuración de los accesorios. Asignar una tarea a la estación virtual manualmente o configurar cómo se utilizan las señales externas para asignar la tarea. Habilitar los protocolos de comunicación a los sistemas de gestión de la fábrica. Herramienta Modelo de herramienta Actualización del software
| Informes Muestra los últimos eventos.
| Ajustes Este menú se utiliza para configurar ajustes específicos como: Cliente inalámbrico Conexiones de servidor Fecha y ahora, preferencia de idioma, PIN
| Asignación de licencia Este menú ofrece una descripción general del estado de licencia actual y de las fuentes de licencia.