# RTA - 剩余扭矩/角度

此步骤通过检测扭矩/角度轨迹上的剩余点来指导用户测量接头上的剩余扭矩。

参数 | 描述
--- | ---
剩余角度阈值 | 当剩余扭矩低于分离点时，剩余扭矩的最大角度（从触发扭矩处测得）。
分离角度阈值 | 剩余扭矩的最大角度（从触发扭矩测得）。
触发器扭矩 | 定义开始角度测量的扭矩值（通常设置为目标扭矩的 50%）。 如果触发扭矩 = 0，其值被自动设为 smartHEAD 最小扭矩值。
棘轮作用时间 | 当扭矩低于旋入完成扭矩值而未达到第三个百分比值时开始。此功能允许操作员在拧紧操作期间释放扭矩一段时间并进行休整。 默认值：5 秒。最小值：0.1。
扭矩校正系数 | 当使用加长件时，可能会补偿扳手测量值，以显示更准确的扭矩值。如需计算校正系数，请参阅 。 参数存储在端部配件工具的 RFID TAG 中。 当未使用加长件时，扭矩校正系数 = 1。
角度校正 | 当加长件导致扳手发生更大弯曲时，可能会补偿扳手角度测量值，以显示更准确的角度值。 如需计算校正值，请参阅 如何计算角度校正。 参数存储在端部配件工具的 RFID TAG 中。 当未使用加长件时，角度校正 = 0。