# YM - 手動で降伏点に合わせて締め付け

このステップでは、ジョイントの降伏点に達するまでユーザーをガイドします。

パラメーター | 説明
--- | ---
目標角度 | > 0 の場合、降伏点を検出した後、角度が目標角度の値に達するまで操作が継続されます。 この構成は一般的に生産稼働で使用されます。 = 0 の場合、降伏点が検出されると稼働は停止します。 この構成は、品質管理業務における共同分析によく使用されます。
ラチェット時間 | トルクが 3 番目のパーセンテージに到達せず、トルクがランダウン完了トルクを下回った時点で開始します。これにより、オペレーターはしばらくの間トルクを解放し、締め付け操作中に再充電することができます。 既定値: 5 秒。 最小値: 0.1。最大値: 30 秒
線形勾配係数 | 曲線の線形部分のジョイント剛性を定義します。これはトルク/角度勾配を意味し、Nm/°で測定されます。 既定値: 0.5。最小値: 0.1 (比率が 0.1 未満の非常に柔らかいジョイントにも適しています)。 選択した測定単位が Nm と異なる場合は、線形勾配係数を常に Nm/°に変換する必要があります。
トルク補正係数 | 延長を使用すると、レンチの測定値が補正されることがあり、より正確なトルク値が表示される場合があります。補正係数を計算するには、 を参照してください。 パラメーターは、エンドフィッティングツールの RFID TAG に保存されます。 延長を使用しない場合、トルク補正係数 = 1 になります。
角度補正 | 延長によってさらにレンチが曲がる場合は、レンチ角度の測定値を補正して、より正確な角度値を表示することができます。 補正値を計算するには、角度補正の計算方法 を参照してください。 パラメーターは、エンドフィッティングツールの RFID TAG に保存されます。 延長を使用しない場合、角度補正 = 0 になります。