# Configurar un cliente inalámbrico

1. Vaya a Ajustes en el menú de inicio y seleccione Red en el panel izquierdo.

2. Vaya a Cliente inalámbrico y seleccione Editar.

3. Edite los ajustes Generales.

   1. Configure Activado como On.

   2. Configure DHCP como On u Off dependiendo de la configuración. Si se ha configurado como Off, pregunte a su administrador del sistema local la configuración correcta.

   3. Configure la Dirección IP, la Máscara de subred, y la Puerta de enlace.

   4. Introduzca un Nombre de red (SSID).

4. Edite los ajustes de Seguridad.

   1. Seleccione Modo y escoja un elemento de la lista.

   2. Edite los ajustes de Seguridad según sea aplicable. los ajustes disponibles dependen del modo que esté seleccionado.

      Ajustes de seguridad
      Ajuste | Descripción
      --- | ---
      Modo | Desactivado WPA2 Personal WPA2 Enterprise
      Método EAP | PEAP LEAP TLS TTLS FAST
      Llave de seguridad | Establezca la contraseña alfanumérica.
      Identidad | Establezca la identidad de la herramienta.
      Nombre de usuario | Establezca el nombre de usuario.
      Contraseña | Establezca la contraseña.
      Certificado CA | Seleccione el certificado CA con el botón Explorar. Puede ser en formato PEM o binario (DER).
      Certificado de cliente | Seleccione el certificado de cliente con el botón Explorar. Puede ser en formato PEM o binario (DER).
      Clave privada | Seleccione la clave privada con el botón Explorar. Puede ser en formato PEM o binario (DER).
      Contraseña de clave privada | Establezca la contraseña utilizada para la clave privada.
      PAC rápidas | Establezca las Credenciales de acceso protegidas (PAC).
      MSCHAPv2 | Establezca MSCHAPv2 como On u Off.
      AES/CCMP | Establezca AES/CCMP como On u Off. Si no está seguro, establezca AES/CCMP y TKIP como On y pida más información a su administrador del sistema local..
      TKIP | Establezca TKIP como On u Off. Si no está seguro, establezca AES/CCMP y TKIP como On y pida más información a su administrador del sistema local..

5. Edite los Ajustes opcionales según sea aplicable.

   Configuración opcional
   Ajuste | Descripción
   --- | ---
   Nombre de host | Establezca un nombre de equipo para la herramienta.
   Advertencia si la intensidad de señal es inferior (dBm) | Establezca la intensidad de señal en la que se debe activar una advertencia.
   Umbral de itinerancia (dBm) | Establezca el umbral de itinerancia en el que la herramienta debe conectarse (moverse en itinerancia( a un punto de acceso con una señal mejor.
   Intervalo de escaneado activo (seg.) | Establezca el tiempo en segundos entre escaneados cuando la intensidad de la señal es mala, como se define en Umbral de itinerancia (dBm). La herramienta se esfuerza más en encontrar un punto de acceso.
   Intervalo de escaneado pasivo (seg.) | Establezca el tiempo en segundos entre escaneados cuando la intensidad de la señal es buena, como se define en Umbral de itinerancia (dBm).
   Conexión a red wifi oculta | Si la red (SSID) está oculta, configure este valor como On.

6. Seleccione Aplicar.

   La herramienta establecerá una conexión inalámbrica con la red, confirmada por una luz constante en el indicador LED de conexión azul de la herramienta.

7. Para acceder de forma inalámbrica a la interfaz de usuario, introduzca la dirección IP en un navegador web.

## Tutoriales de productos esenciales

https://www.youtube.com/watch?v=IAhVDKSyFgY