# AM - 手动拧紧至目标角度

此步骤引导用户操作，直到达到目标角度。目标角度从触发扭矩测量。

参数

参数 | 描述
--- | ---
目标角度 | 角度目标。必须 > 0。
角度搜索限值 | 如果角度监视器的停止条件设置为峰值角度，则从测得的角度峰值向后开始，读取此处定义的角度窗口内的最大扭矩下的结果。最大值为 4°。
结束循环时间 | 达到第三个百分比后，当扭矩低于旋入完成扭矩时开始。 默认值：0.1 秒。最小值：0.1 秒。最大值：5 秒。
棘轮作用时间 | 当扭矩低于旋入完成扭矩值而未达到第三个百分比值时开始。此功能允许操作员在拧紧操作期间释放扭矩一段时间并进行休整。 默认值：5 秒。最小值：0.1 秒。最大值：30 秒。
扭矩校正系数 | 当使用加长件时，可能会补偿扳手测量值，以显示更准确的扭矩值。如需计算校正系数，请参阅 。 参数存储在端部配件工具的 RFID TAG 中。 当未使用加长件时，扭矩校正系数 = 1。
角度校正 | 当加长件导致扳手发生更大弯曲时，可能会补偿扳手角度测量值，以显示更准确的角度值。 如需计算校正值，请参阅 如何计算角度校正。 参数存储在端部配件工具的 RFID TAG 中。 当未使用加长件时，角度校正 = 0。