# Comment calculer le coefficient de correction de couple

D | Valeur de couple affichée | T | Couple appliqué
L | Bras standard (du centre de la poignée au centre du raccord d’extrémité) | L+E | Bras entier
E | Bras d’extension |  |

À partir de la relation entre le couple affiché et appliqué , le Coefficient de correction de couple est donné par la formule suivante :

Coefficient de correction de couple =

Le Coefficient de correction de couple altère la mesure du couple de la clé ; une valeur erronée de ce coefficient peut entraîner une lecture incorrecte du couple, et le risque d'effectuer un serrage à un couple cible différent de celui prévu. Assurez-vous d'avoir calculé la valeur appropriée lorsqu'une rallonge est utilisée.
Pour les raccords d'extrémité utilisés sans rallonge de clé, le Coefficient de correction de couple doit rester réglé sur 1.

Lors de l'utilisation d'une rallonge, la position de la poignée affecte la lecture du couple. Toujours positionner la main au centre de la poignée de STRwrench.

Si un multiplicateur de couple est utilisé sur le STRwrench, le Coefficient de correction de couple doit être réglé égal au coefficient multiplicateur de couple du multiplicateur de couple.

Le Coefficient de correction de couple est donné par la formule suivante :

Coefficient de correction de couple = Couplesortie / Coupleentrée