# Par/ángulo residual

Esta estrategia evalúa el par residual en una junta buscando el punto residual de la trayectoria par/ángulo.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Número de etiqueta necesario | Un número específico debe estar escrito en TAG de la herramienta de terminal.
Nombre | Nombre del programa de apriete.
Inicio de programa | Valor de par a partir del cual se inicia la operación del apriete. Debe ser ≥ Valor de par mín. smartHEAD. Si el inicio de programa = 0, su valor se define automáticamente con el valor de par mín. smartHEAD.
Par mín. | Límite de par inferior.
Par máx. | Límites de par superior.
Límite de par máximo | Si el par aplicado alcanza este límite, el mensaje Cambiar tornillo aparece en la pantalla de la llave. Debe ser > Par máx.
Par objetivo | El objetivo de par
Par del gatillo | Valor de par a partir del cual se inicia la medición de ángulo (normalmente configurado al 50 % del Par objetivo). Si el par del gatillo = 0, su valor se define automáticamente con el valor de par mín. smartHEAD.
Ángulo mín. | Límite de ángulo inferior.
Ángulo máx. | Límite de ángulo superior.
Ángulo objetivo | El objetivo de ángulo
Unidades de par | Este parámetro no se puede editar.
Límite de ángulo para reapriete | Si se alcanza el valor Par mín. dentro del ángulo especificado, el mensaje Junta ya apretada aparece en la pantalla de la llave.
Condición de parada | Seleccione entre Pico de par y Pico de ángulo.
Umbral de ángulo de rotura | El ángulo máximo del par residual (medido a partir del par del gatillo).
Umbral de ángulo residual | El ángulo máximo (medido desde el par del gatillo) para el par residual cuando el par residual es inferior al punto de rotura.
Solo rotura para resultados | Cuando se activa este parámetro, se desactiva la detección del punto residual.
Coeficiente de corrección de par | Cuando se utilizan extensiones, la medición de la llave puede estar compensado para mostrar un valor de par más preciso. Para calcular el coeficiente de corrección, consulte la Cómo calcular el coeficiente de corrección de par. El parámetro se guarda en RFID TAG en la herramienta de terminal. Cuando no se utilizan extensiones, Coeficiente de corrección de par = 1.
Corrección de ángulo | Cuando las extensiones causan una curvatura adicional de la llave, la medición de ángulo de la llave se puede compensar para mostrar un valor de ángulo más preciso. Para calcular el valor de corrección, consulte Cómo calcular la Corrección de ángulo. El parámetro se guarda en RFID TAG en la herramienta de terminal. Cuando no se utilizan extensiones, Corrección de ángulo = 0.
Tamaño de lote | Número de aprietes que realizará el lote. Valor máximo: 250. Si Tamaño de lote = 0, el número de aprietes es infinito. Si Tamaño de lote > 1, resultado de lote OK solo si todos los aprietes son OK.
Máx. de NOK consecutivos | Número de NOK aceptados consecutivos para tener un resultado OK.
Tiempo de final de ciclo | Empieza cuando el par baja por debajo del inicio de programa tras alcanzar el 3er porcentaje. Valor predet.: 0,1 s. Valor mínimo: 0,1 s. Valor máximo: 5 s.
Tiempo de trinquete | Empieza cuando el par baja por debajo del inicio de programa sin alcanzar el valor del 3er porcentaje. Esto permite al operario liberar el par durante un momento y recargar durante la operación de apriete. Valor predet.: 5 s. Valor mínimo: 0,1 s. Valor máximo: 30 s.

Par comparado con ángulo con rotura = residual

A | Inicio de programa | B | Par mín.
C | Par máx. | D | Rotura = residual

Par comparado con ángulo con rotura diferente al residual

A | Inicio de programa | B | Par mín.
C | Par máx. | D | Rotura
E | Residual |  |

Defina los límites superior e inferior de par para obtener un resultado OK.

El par del gatillo, que debe ser superior al Inicio de programa, define el punto a partir del cual el algoritmo del dispositivo empieza a analizar la trayectoria par/ángulo. Esto es práctico para filtrar todo el ruido que se pueda producir con valores de par bajos y que pueden detectarse como punto residual falso.

Resultado de par:

- Si se detecta el punto residual, el resultado se asocia al punto residual; la prueba es OK si el valor residual se encuentra dentro de los límites.

- Si no se detecta el valor residual o el par supera el par máximo, el resultado de par es el valor máximo medido. Por lo tanto, si el valor máximo se encuentra dentro de los límites, el resultado de par sigue siendo OK, pero el resultado general aparece marcado como NOK.

- Si el par supera el valor Límite de par máximo, el valor residual ya no se detecta y el resultado de par es el par máximo.

En la configuración de la estrategia de par/ángulo residual, existen dos parámetros avanzados:

- Umbral de ángulo de rotura: especifica el ángulo máximo para el par residual (medido a partir del par del gatillo).

- Umbral de ángulo residual: especifica el ángulo máximo para el par residual (medido a partir del par del gatillo) cuando el par residual es inferior al punto de rotura.

  Si el punto residual precede al Umbral de ángulo residual, se detecta el par residual. Esta es la condición normal para una prueba de par residual.

  Si el punto residual supera el umbral de ángulo residual, el punto de rotura es el resultado de la prueba. En este caso, el umbral de ángulo residual debe aumentarse para detectar el punto residual adecuado.

  Si el punto de rotura supera el umbral de ángulo de rotura, el punto residual no se detecta aunque el punto residual preceda el umbral de ángulo residual.

Durante la operación de prueba, los LED, el zumbador y la vibración se activan de la forma siguiente:

- LED:

  - LED blanco: se activa cuando el valor de par supera el valor de carga mín. smartHEAD.

  - Los LED del primer, segundo y tercer gradiente radial se vuelven verdes en secuencia cuando se alcanzan los tres umbrales definidos para la herramienta en uso.
    Para más información, consulte Ledes de herramientas.

  - Los tres LED de gradiente radial en verde: par entre par mín. y par máx.

  - Los tres LED de gradiente radial en rojo: par superior a par máx.

- Zumbador:

  - El pitido empieza cuando el par supera el valor Inicio de programa; la señal aumenta cuando se alcanza el par residual/se completa el proceso de afloje.

- Vibración:

  - Empieza cuando se detecta el par residual.

Al final de la operación de prueba, los LED, el zumbador y la vibración se activan de la forma siguiente:

- Los LED se comportan conforme a la configuración del indicador de resultado y la duración definida para la herramienta en uso.
  Para más información, consulte Ledes de herramientas.

- Zumbador

  - Dos pitidos indican el final de la operación; si el resultado final se encuentra en la zona roja, la señal es continua.
    Para detener el zumbador, inicie una operación de apriete nueva o pulse un botón en el controlador de la herramienta.

- Vibración:

  - Permanece activa hasta que se libera el par aplicado.

En esta sección

- Algoritmo de detección del punto residual