# AM - Afloje manual hasta el ángulo

Esta etapa guía al usuario para aflojar una junta hasta alcanzar el ángulo objetivo. El ángulo objetivo se mide desde el inicio del gatillo.

Parámetros

Parámetro | Descripción
--- | ---
Ángulo objetivo | Valor objetivo de ángulo. Si el ángulo objetivo = 0, el afloje se detiene cuando el valor de par baja del valor de Inicio de programa.
Tiempo de final de ciclo | Empieza cuando el par baja por debajo del Par de aproximación completa tras alcanzar el Ángulo objetivo. Este parámetro no se puede editar.
Tiempo de trinquete | Empieza cuando el par baja por debajo del Par de aproximación completa tras alcanzar el valor del Ángulo objetivo. Esto permite al operario liberar el par durante un momento y recargar durante la operación de apriete. Este parámetro no se puede editar.
Coeficiente de corrección de par | Cuando se utilizan extensiones, la medición de la llave puede estar compensado para mostrar un valor de par más preciso. Para calcular el coeficiente de corrección, consulte la Cómo calcular el coeficiente de corrección de par. El parámetro se guarda en RFID TAG en la herramienta de terminal. Cuando no se utilizan extensiones, Coeficiente de corrección de par = 1.
Corrección de ángulo | Cuando las extensiones causan una curvatura adicional de la llave, la medición de ángulo de la llave se puede compensar para mostrar un valor de ángulo más preciso. Para calcular el valor de corrección, consulte Cómo calcular la Corrección de ángulo. El parámetro se guarda en RFID TAG en la herramienta de terminal. Cuando no se utilizan extensiones, Corrección de ángulo = 0.