# Configurer une colonne lumineuse

La colonne lumineuse peut être paramétrée pour afficher les signaux d'E/S de l'outil.

La colonne lumineuse peut être personnalisée comme suit :

- Une colonne de quatre lumières. Une lumière supplémentaire peut être ajoutée à cette colonne. Vous pouvez également personnaliser l'ordre et la couleur des lumières.

- Deux positions, A et B, qui peuvent être personnalisées à l'aide de lampes témoins ou d'interrupteurs.

- Un avertisseur sonore placé sur le côté de la boîte qui a une fréquence fixe de 3 000 Hz. L'avertisseur sonore peut être configuré pour s'activer pour n'importe quel signal d'outil de serrage.

- Deux sorties externes, deux entrées externes et un connecteur pour l'alimentation externe.

Pour configurer la colonne lumineuse, consultez la notice d'utilisation du convertisseur CAN.

Configurer une colonne lumineuse

1. Aller à Configurations dans le menu accueil et sélectionner Colonne lumineuse. Sélectionner Modifier.

2. Pour chaque position de la colonne lumineuse, sélectionner la couleur de la lampe, le type de signal et la durée.

3. Pour la position A-B, sélectionner le type de lampe, de bouton ou d'interrupteur et sélectionner le type de signal.

4. Configurer l'avertisseur sonore et les entrées et sorties numériques externes si nécessaire.