# Par (Monitor)/Ángulo (Control)

Esta estrategia guía al operario para alcanzar el ángulo objetivo deseado mientras monitoriza el par.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Número de etiqueta necesario | Un número específico debe estar escrito en TAG de la herramienta de terminal.
Nombre | Nombre del programa de apriete.
Inicio de programa | Valor de par a partir del cual se inicia la operación del apriete. Debe ser ≥ Valor de par mín. smartHEAD. Si el inicio de programa = 0, su valor se define automáticamente con el valor de par mín. smartHEAD.
Par mín. | Límite de par inferior.
Par máx. | Límites de par superior.
Límite de par máximo | Si el par aplicado alcanza este límite, el mensaje Cambiar tornillo aparece en la pantalla de la llave. Debe ser > Par máx.
Par del gatillo | Valor de par a partir del cual se inicia la medición de ángulo (normalmente configurado al 50 % del Par objetivo). Si el par del gatillo = 0, su valor se define automáticamente con el valor de par mín. smartHEAD.
Ángulo mín. | Límite de ángulo inferior.
Ángulo máx. | Límite de ángulo superior.
Ángulo objetivo | El objetivo de ángulo
Unidades de par | Este parámetro no se puede editar.
Límite de ángulo para reapriete | Si se alcanza el valor Par mín. dentro del ángulo especificado, el mensaje Junta ya apretada aparece en la pantalla de la llave.
Condición de parada | Seleccione entre Pico de par y Pico de ángulo.
Coeficiente de corrección de par | Cuando se utilizan extensiones, la medición de la llave puede estar compensado para mostrar un valor de par más preciso. Para calcular el coeficiente de corrección, consulte la Cómo calcular el coeficiente de corrección de par. El parámetro se guarda en RFID TAG en la herramienta de terminal. Cuando no se utilizan extensiones, Coeficiente de corrección de par = 1.
Corrección de ángulo | Cuando las extensiones causan una curvatura adicional de la llave, la medición de ángulo de la llave se puede compensar para mostrar un valor de ángulo más preciso. Para calcular el valor de corrección, consulte Cómo calcular la Corrección de ángulo. El parámetro se guarda en RFID TAG en la herramienta de terminal. Cuando no se utilizan extensiones, Corrección de ángulo = 0.
Tamaño de lote | Número de aprietes que realizará el lote. Valor máximo: 250. Si Tamaño de lote = 0, el número de aprietes es infinito. Si Tamaño de lote > 1, resultado de lote OK solo si todos los aprietes son OK.
Máx. de NOK consecutivos | Número de NOK aceptados consecutivos para tener un resultado OK.
Tiempo de final de ciclo | Empieza cuando el par baja por debajo del inicio de programa tras alcanzar el 3er porcentaje. Valor predet.: 0,1 s. Valor mínimo: 0,1 s. Valor máximo: 5 s.
Tiempo de trinquete | Empieza cuando el par baja por debajo del inicio de programa sin alcanzar el valor del 3er porcentaje. Esto permite al operario liberar el par durante un momento y recargar durante la operación de apriete. Valor predet.: 5 s. Valor mínimo: 0,1 s. Valor máximo: 30 s.

Par comparado con ángulo

A | Par máx. | B | Par mín.
C | Par del gatillo | D | Inicio de programa
E | Ángulo mín. | F | Ángulo objetivo
G | Ángulo máx. |  |

La zona verde indica la zona de resultado OK.

Durante la operación de apriete, LED, zumbador y vibración se activan de la forma siguiente:

- LED:

  - LED blanco: se activa cuando el valor de par supera el valor de carga mín. smartHEAD.

  - Los LED del primer, segundo y tercer gradiente radial se vuelven verdes en secuencia cuando se alcanzan los tres umbrales definidos para la herramienta en uso.
    Para más información, consulte Ledes de herramientas.

  - Los tres LED de gradiente radial en verde: par entre el par mín. y el par máx. y ángulo entre el ángulo mín. y el ángulo máx.

  - Los tres LED de gradiente radial en rojo: par sobre el par mín. y el ángulo sobre el par máx.

  Par comparado con ángulo

  A | Par máx. | B | Inicio de programa
  C | 1er porcentaje | D | 2º porcentaje
  E | 3er porcentaje | F | Ángulo máx.

- Zumbador:

  - El pitido empieza cuando el par sobrepasa el valor de inicio de programa; la señal aumenta cuando se alcanzan el 1er porcentaje, el 2º porcentaje, el 3er porcentaje y el par máximo.

- Vibración:

  - Empieza junto con los LED de gradiente de tercer radial.

Resultados de par/ángulo:

- Si el par/ángulo no supera los límites de par/ángulo, el resultado se toma en el Pico de par o Pico de ángulo (como esté especificado en el programa de apriete).

- Si el ángulo/par supera el límite, el resultado se toma de la forma siguiente:

  Par comparado con ángulo

  A | Par máx. | B | Par mín.
  C | Par del gatillo | D | Inicio de programa
  E | Ángulo mín. | F | Ángulo máx.
  G | Cuando la condición de parada se define como pico de par, y el par (o par y ángulo) supera los límites, el resultado se toma en el pico de par. | H | Cuando la condición de parada se define como pico de par, y solo el ángulo supera los límites, el resultado se toma en el pico de ángulo.

  Par comparado con ángulo

  A | Par máx. | B | Par mín.
  C | Par del gatillo | D | Inicio de programa
  E | Ángulo mín. | F | Ángulo máx.
  G | Cuando la condición de parada se define como pico de ángulo, y el ángulo (o par y ángulo) supera los límites, el resultado se toma en el pico de ángulo. | H | Cuando la condición de parada se define como pico de ángulo, y solo el par supera los límites, el resultado se toma en el pico de par.

Al final de la operación de apriete, LED, zumbador y vibración se activan de la forma siguiente:

- Los LED se comportan conforme a la configuración del indicador de resultado y la duración definida para la herramienta en uso.
  Para más información, consulte Ledes de herramientas.

- Zumbador

  - Dos pitidos indican el final de la operación; si el resultado final se encuentra en la zona roja, la señal es continua.
    Para detener el zumbador, inicie una operación de apriete nueva o pulse un botón en el controlador de la herramienta.

- Vibración:

  - Permanece activa hasta que se libera el par aplicado.

En esta sección

- Par + Ángulo