# Configurer l'outil comme Point d’accès sans fil

Si plusieurs canaux ont été configurés antérieurement dans le mode Client sans fil, activer le mode AP sans fil mettra à jour la liste de canaux pour qu’elle ne contienne que le canal actuel.par défaut pour le mode AP sans fil.

1. Aller à Réglages dans le menu accueil et sélectionner Réseau dans le volet de gauche.

2. Dans le champ PA sans fil, sélectionner Modifier.

3. Régler Activé sur Marche.

4. Saisir les informations requises fournies par l'administrateur système local :

   - Adresse IP

   - Masque de sous-réseau

   - Passerelle

5. Pour distribuer les adresses IP, régler le Serveur DHCP sur Marche et saisir le Démarrage plage IP et l’Arrêt plage IP.

6. Saisir un Nom de réseau (SSID).

7. Dans le champ Sécurité, sélectionner Mode et choisir un mode de sécurité dans la liste. Si WPA2 Personnel est choisi, saisir une Clé de sécurité d'au moins 10 chiffres.

8. Sélectionner Appliquer.

## Tutoriels des fonctions essentielles du produit

https://www.youtube.com/watch?v=ZvNtiSB2BGU