# Par (control)/ Par predominante (monitor)

Esta estrategia guía al operador en el apriete de las juntas con el par de apriete predominante hasta el valor objetivo de par de apriete. Resulta especialmente útil cuando el valor de par predominante de la junta es superior al objetivo de par final.

La estrategia calcula el valor de par predominante en una longitud de la ventana de ángulo definido para restar el valor de par predominante del valor de par de pico absoluto del apriete y confirmar si se ha alcanzado el valor de par objetivo deseado.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Número de etiqueta necesario | Un número específico debe estar escrito en TAG de la herramienta de terminal.
Nombre | Nombre del programa de apriete.
Inicio de programa | Valor de par a partir del cual se inicia la operación del apriete. Debe ser ≥ Valor de par mín. smartHEAD. Si el inicio de programa = 0, su valor se define automáticamente con el valor de par mín. smartHEAD.
Par mín. | Límite de par inferior.
Par máx. | Límites de par superior.
Límite de par máximo | Si el par aplicado alcanza este límite, el mensaje Cambiar tornillo aparece en la pantalla de la llave. Debe ser > Par máx.
Par objetivo | Valor de par objetivo.
Par del gatillo | Valor de par a partir del cual se inicia la medición de ángulo (normalmente configurado al 50 % del Par objetivo). Si el par del gatillo = 0, su valor se define automáticamente con el valor de par mín. smartHEAD.
Monitorización de retardo | Valor de ángulo tras el que debe iniciarse la lectura del ángulo. Este parámetro se utiliza para filtrar la lectura del ángulo haciendo que se inicie después de un valor de ángulo determinado al principio del apriete.
Inicio de distancia de ángulo | Valor de ángulo que, al extenderse en sentido opuesto desde el punto de asentamiento, define dónde empieza la longitud de la ventana del ángulo.
Longitud de la ventana | Intervalo de ángulo durante el cual se calcula el valor de compensación.
Compensación | Método para definir el resultado de apriete: Conectado: el valor de par predominante calculado se resta al valor de par de pico absoluto, y el valor de resultado de par es la diferencia entre el valor de pico de par y el valor de par predominante. Desconectado: el valor de par predominante calculado no se resta al valor de par de pico absoluto, y el valor de resultado de par es el valor de par de pico.
Límite superior | Valor de par límite superior para obtener un resultado correcto. El límite alto debe ser > 0
Límite inferior | Valor de par límite inferior para obtener un resultado correcto. El límite bajo debe ser ≥ 0
Utilizar valor | Método para definir cómo calcular el valor de par predominante en el intervalo de longitud de la ventana: Par medio: el par medio calculado durante la longitud de la ventana se toma como valor de par predominante. Par pico: el par de pico medido durante la longitud de la ventana se toma como valor de par predominante.
Unidades de par | Este parámetro no se puede editar.
Coeficiente de corrección de par | Cuando se utilizan extensiones, la medición de la llave puede estar compensado para mostrar un valor de par más preciso. Para calcular el coeficiente de corrección, consulte la Cómo calcular el coeficiente de corrección de par. El parámetro se guarda en RFID TAG en la herramienta de terminal. Cuando no se utilizan extensiones, Coeficiente de corrección de par = 1.
Corrección de ángulo | Cuando las extensiones causan una curvatura adicional de la llave, la medición de ángulo de la llave se puede compensar para mostrar un valor de ángulo más preciso. Para calcular el valor de corrección, consulte Cómo calcular la Corrección de ángulo. El parámetro se guarda en RFID TAG en la herramienta de terminal. Cuando no se utilizan extensiones, Corrección de ángulo = 0.
Tamaño de lote | Número de aprietes que realizará el lote. Valor máximo: 250. Si Tamaño de lote = 0, el número de aprietes es infinito. Si Tamaño de lote > 1, resultado de lote OK solo si todos los aprietes son OK.
Máx. de NOK consecutivos | Número de NOK aceptados consecutivos para tener un resultado OK.
Tiempo de final de ciclo | Empieza cuando el par baja por debajo del inicio de programa tras alcanzar el 3er porcentaje. Valor predet.: 0,1 s. Valor mínimo: 0,1 s. Valor máximo: 5 s.
Tiempo de trinquete | Empieza cuando el par baja por debajo del inicio de programa sin alcanzar el valor del 3er porcentaje. Esto permite al operario liberar el par durante un momento y recargar durante la operación de apriete. Valor predet.: 5 s. Valor mínimo: 0,1 s. Valor máximo: 30 s.

La longitud de la ventana en la que se calcula el valor de par predominante empieza en los grados de ángulo fijados en el Inicio de distancia de ángulo medido en sentido inverso desde el punto de asentamiento, el cual calcula automáticamente el sistema en tiempo real. La ventana de ángulo se extiende en sentido opuesto para los grados de ángulo fijados en la longitud de la ventana. El valor de par predominante puede ser el valor de par medio o pico medido durante la longitud de la ventana, conforme al valor de uso establecido para la operación de apriete.

Par comparado con ángulo

A | Límite superior | G | Longitud de la ventana
B | Límite inferior | H | Inicio de distancia de ángulo
C | Par del gatillo | I | Monitorización de retardo
D | Par medio durante la longitud de la ventana de ángulo | J | Valor de par de pico compensado con la resta del par predominante.
E | Par de pico durante la longitud de la ventana de ángulo | K | Valor de par de pico sin compensación.
F | Punto de asentamiento |  |

Resultados de par:

- Si la compensación está fijada en conectada, el valor de par predominante calculado se resta del valor de par pico absoluto, y el valor del resultado final del par es la diferencia entre el valor de pico del par y el valor de par predominante.

- Si la compensación está fijada en desconectada, el valor de par predominante calculado no se resta del valor de par de pico absoluto, y el valor del resultado final del par es el valor de pico de apriete.

Durante la operación de apriete, LED, zumbador y vibración se activan de la forma siguiente:

- LED:

  - LED blanco: se activa cuando el valor de par supera el valor de carga mín. smartHEAD.

  - Los LED del primer, segundo y tercer gradiente radial se vuelven verdes en secuencia cuando se alcanzan los tres umbrales definidos para la herramienta en uso.
    Para más información, consulte Ledes de herramientas.

  - Los tres LED de gradiente radial en verde: par entre el límite bajo y el límite alto.

  - Los tres LED de gradiente radial en rojo: par superior al límite superior.

- Zumbador:

  - Empieza cuando el par sobrepasa el valor Inicio de programa; la señal aumenta cuando se alcanzan el 1er porcentaje, el 2º porcentaje y el 3er porcentaje.

- Vibración:

  - Empieza junto con los LED de gradiente de tercer radial.

Al final de la operación de apriete, LED, zumbador y vibración se activan de la forma siguiente:

- Los LED se comportan conforme a la configuración del indicador de resultado y la duración definida para la herramienta en uso.
  Para más información, consulte Ledes de herramientas.

- Zumbador

  - Dos pitidos indican el final de la operación; si el resultado final se encuentra en la zona roja, la señal es continua.
    Para detener el zumbador, inicie una operación de apriete nueva o pulse un botón en el controlador de la herramienta.

- Vibración:

  - Permanece activa hasta que se libera el par aplicado.