# T - Par

Este monitor de etapa mide el par máximo alcanzado durante la monitorización, incluida cualquier sobrecarga, y comprueba que está entre el Límite superior y el Límite inferior.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Condición de parada | Hay disponibles dos tipos de condición de parada: Par de pico (predeterminado); par en el ángulo de pico.
Límite inferior | Par mínimo aceptable.
Límite superior | Par máximo aceptable.