# PrT - プリベリングトルク

監視は、締め付けの絶対ピークトルク値からプリベリングトルク値を差し引くために、定義された角度枠の長さにおけるプリベリングトルク値を計算します。

角度枠の長さは、システムがリアルタイムで自動的に計算する着座点から、逆方向に測定された開始角度距離で設定された角度から始まります。プリベリングトルク値は、この範囲内で計算されます。その後、角度枠は、枠の長さで設定された角度の度数だけ反対方向に測る範囲を定義します。計算されたプリベリングトルク値は、締め付け操作用に設定された使用値に従って枠の長さの間に測定された平均トルク値かピークトルク値のいずれかになります。補正がオンに設定されている場合、計算されたプリベリングトルク値が絶対ピークトルク値から減算され、トルクのピーク値とプリベリングトルク値の差がトルクの最終結果値となります。

パラメーター | 説明
--- | ---
遅延監視 | 角度の読み取りを開始する角度値。 このパラメーターは、締め付け開始時の特定の角度値から、角度の読み取りを開始するように設定するために使用します。
開始角度距離 | 着座点から逆方向に測った、角度枠の長さの開始点を定義する角度値。
ウィンドウ長さ | 補正値が計算される角度間隔。
補正 | 締め付け結果を定義する方法: オン: トルク結果値は、トルクのピーク値と計算されたプリベリングトルク値の差となります。 オフ: トルク結果値は絶対ピークトルク値となります。
上限 | OK 結果を得るための上限トルク値。 上限 は > 0 である必要があります
下限 | OK 結果を得るための下限トルク値。 下限 は ≥ 0 である必要があります
使用する値 | 角度枠の長さ間隔におけるプリベリングトルク値の計算方法を定義する方法: 平均トルク: 枠の長さの範囲で計算された平均トルクがプリベリングトルク値として使用されます。 ピークトルク: 枠の長さの範囲で測定されたピークトルクがプリベリングトルク値として使用されます。

このステップモニターは、締め付けステップ TM - トルクに合わせた手動の締め付けでのみ使用できます。

関連情報

- トルク (制御)/プリべリングトルク (監視)