# ライブ結果ビュー

ライブ結果ページは、STRwrench が統合コントローラーツールと連携している場合にのみ表示されます。

STRwrench Web ユーザーインターフェイスの下部にある結果アイコン () をクリックして、ライブ結果ページを開きます。

位置 | 説明
--- | ---
1 | 目標トルク。
2 | トルク結果。
3 | 角度結果。
4 | 目標角度。
5 | 結果ステータス。
6 | NG 締め付けでは、締め付け失敗の詳細なステータスが表示されます。
7 | バーコードリーダーでスキャンされた VIN (車両識別番号)。
8 | 締め付けの開始から終了までの経過時間。
9 | シーケンス内の完了バッチ数。
10 | バッチシーケンス名。
11 | シーケンス内のバッチの総数。
12 | シーケンス内で完了した各バッチの結果: 進行中のバッチは白で表示されます。 OK のバッチは灰色で、数字が枠で囲まれています。 NG のバッチは赤色で、数字は枠で囲まれ、取り消し線が引かれます。
13 | バッチ内で完了した締め付けの数。
14 | 締め付けプログラム名。
15 | バッチ内の締め付け総数。
16 | バッチ内で完了した締め付けの数: OK の締め付けは灰色で、数字は丸で囲まれています。 NG 締め付けは赤色で、数字は丸で囲まれ、取り消し線が引かれています。

ページの両側にある矢印をクリックしてビューを変更し、進行中の締め付けのグラフを表示します。

ライブ結果ページを離れると、ライブ結果セッションが終了し、データがクリアされます。