# RTP - 剩余扭矩/峰值

此步骤通过检测进一步旋转螺钉所需的峰值扭矩来指导用户测量接头上的剩余扭矩。

参数 | 描述
--- | ---
目标角度 | 如果 = 0，则剩余扭矩结果是检测到的峰值扭矩值，而与角度值无关。 如果 > 0，则剩余扭矩结果在指定目标角度值处（从触发扭矩开始）测得，而不是取峰值扭矩值。
触发器扭矩 | 定义开始角度测量的扭矩值（通常设置为目标扭矩的 50%）。 如果触发扭矩 = 0，其值被自动设为 smartHEAD 最小扭矩值。
棘轮作用时间 | 当扭矩低于旋入完成扭矩值而未达到第三个百分比值时开始。此功能允许操作员在拧紧操作期间释放扭矩一段时间并进行休整。 默认值：5 秒。最小值：0.1。
扭矩校正系数 | 当使用加长件时，可能会补偿扳手测量值，以显示更准确的扭矩值。如需计算校正系数，请参阅 。 参数存储在端部配件工具的 RFID TAG 中。 当未使用加长件时，扭矩校正系数 = 1。
角度校正 | 当加长件导致扳手发生更大弯曲时，可能会补偿扳手角度测量值，以显示更准确的角度值。 如需计算校正值，请参阅 如何计算角度校正。 参数存储在端部配件工具的 RFID TAG 中。 当未使用加长件时，角度校正 = 0。