# Configurar la herramienta como punto de acceso inalámbrico

Si se han configurado múltiples canales previamente en Modo cliente inalámbrico, activar Modo AP inalámbrico actualizará la lista de canales para recoger únicamente el canal actual/predeterminado para el Modo AP inalámbrico.

1. Vaya a Ajustes en el menú de inicio y seleccione Red en el panel izquierdo.

2. En el campo AP inalámbrica, seleccione Editar.

3. Configure Activado como On.

4. Introduzca la información requerida, facilitada por el administrador local del sistema.

   - Dirección IP

   - Máscara de subred

   - Puerta de enlace

5. Para distribuir direcciones IP, configure Servidor DHCP como On e introduzca Inicio rango IP y Parada rango IP.

6. Introduzca un Nombre de red (SSID).

7. En el campo Seguridad, seleccione Modo y seleccione un modo de seguridad de la lista. Si se ha elegido WPA2 personal, introduzca una llave de seguridad cuya longitud sea al menos de 10 cifras o más.

8. Seleccione Aplicar.

## Tutoriales de productos esenciales

https://www.youtube.com/watch?v=ZvNtiSB2BGU