# ツール LED

## ツール LED には次の機能があります。

- LED リングは、STRwrench ハンドル上のラジアルグラデーション LED で構成されます。LED の動作は、色と動作に応じて特定の出力メッセージをオペレーターに提供するように構成できます。

- 結果インジケーター は、締め付けまたは緩めの終了時に LED リングを使用して締め付け結果のステータスをオペレーターに出力します。

## LED の構成

1. ホーム メニューの [構成] に移動し、[ツール構成] > [編集] を選択します。

2. [ツール LED] カテゴリで、[編集] を選択します。

3. 必要に応じて、パラメーターを設定します。

## ツール LED の進行状況

LED リング上のラジアルグラデーション LED の動作は、締め付け操作の進行状況を伝えるように構成できます。3 つの構成されたしきい値に対応する、トルクまたは角度値に達すると、3 つのラジアルグラデーション LED が順番に緑色に変わります。しきい値はパーセンテージで定義され、どの値に基づいて計算する必要があるかを設定できます。

- トルクを制御として設定した締付戦略では、操作に定義されている最小トルク値または目標トルク値のいずれかに基づいてしきい値を計算することができます。

- 角度を制御量として設定した締付戦略では、操作に定義されている角度の最小値または目標角度値のいずれかに基づいてしきい値を計算できます。

パラメーター | 説明
--- | ---
緑色 LED しきい値 | このパラメーターは、3 つの進捗しきい値を計算する方法を定義します。次のいずれかのオプションを選択します: 最小トルク: 使用中の締め付け戦略に応じて、操作に設定されたトルクの最小値または角度の最小値に基づいてしきい値が計算されます。 目標トルク: しきい値は、使用中の締め付け戦略に応じて、操作に設定された目標トルク値または目標角度値に従って計算されます。
最初のしきい値 | 設定した緑色 LED しきい値の何パーセントで 1 番目のラジアルグラデーション LED を点灯させるかを入力します。
2番目のしきい値 | 設定した緑色 LED しきい値の何パーセントで 2 番目のラジアルグラデーション LED を点灯させるかを入力します。
3番目のしきい値 | 設定した緑色 LED しきい値の何パーセントで 3 番目のラジアルグラデーション LED を点灯させるかを入力します。

1 番目のしきい値、2 番目のしきい値、3 番目のしきい値に設定された値の合計は 100% になる必要があります。

## 結果インジケーター

この結果インジケーターでは、締め付け結果のステータスを示すツール LED リングの作動方法と、点灯表示の持続時間を構成します。事前構成されたパターンをショートカットメニューから選択できます。このパターンは、締め付け結果の組み合わせも可能です。

結果インジケーター信号
信号 | 説明
--- | ---
赤:高:黄:低 | 生産戦略を選択した場合: 締め付け結果が上限値を超えると、LED リングが赤色に変わります。 締め付け結果が下限値を下回ると、LED リングが黄色に変わります。 品質管理戦略を選択した場合: 締め付け結果が上限値を超えると、LED リングが赤色に変わります。 締め付け結果が下限値を下回ると、LED リングが黄色に変わります。 残留トルクが検出されなかった場合、LED リングが黄色に変わり、EHMI にメッセージが表示されます。
赤: NG: 黄: 低 | 生産戦略を選択した場合: 締め付け結果が上限値を超えると、LED リングが赤色に変わります。 締め付け結果が下限値を下回ると、LED リングが黄色と赤に交互に点灯します。 品質管理戦略を選択した場合: 締め付け結果が上限値を超えると、LED リングが赤色に変わります。 締め付け結果が下限値を下回ると、LED リングが黄色と赤に交互に点灯します。 残留トルクが検出されなかった場合、LED リングが黄色と緑に交互に点灯します。
赤:NG | 締め付けの結果が下限値と上限値の範囲外になると、LED リングが赤色に変わります (デフォルトの動作)。

## Duration (持続時間)

持続時間は、締め付けが完了してからの、結果表示の持続時間を決定します。

スイッチを使用して、次の 2 つのオプションのいずれかを選択します:

パラメーター | 説明
--- | ---
次の締め付けへ | 結果表示は、次の締め付けが開始するまで表示され続けます (デフォルトの動作)。
時間 | 締め付けが完了した後、結果表示は設定した時間分点灯し続けます。 既定値: 5.0 秒。値の範囲: (0.1 秒 ～ 60.0 秒)