# 首选项

## 日期和时间

必须设置日期和时间，以便活动和结果显示时带有正确的时间戳。时间可从以下其中一种可用来源检索：

- 手动 - 手动设置日期、时间和时区。

- NTP - 日期和时间从用户界面中定义的 NTP（网络时间协议）服务器中检索。

设置日期和时间

1. 转到主菜单中的设置，然后在左侧窗格中选择首选项。

2. 在日期和时间字段中，设置以下参数：

   参数 | 描述
   --- | ---
   源 | 获取时间的起始源。
   NTP Server 1 | NTP 服务器的 IP 地址为工具提供日期和时间。
   服务器 1 状态 | OK/否状态
   NTP Server 2 | NTP 服务器的 IP 地址为工具提供日期和时间。
   服务器 2 状态 | OK/否状态
   日期 | 如果将来源设为手动，则需手动输入日期。
   时间 | 如果将来源设为手动，则需手动输入时间。
   时间区 | 时间区既可为本地时区，也可为 UTC 等标准时区（协调世界时）

3. 选择应用。

设置日期后，建议重新启动 STRwrench。

## 设置语言

用户界面可以是以下 12 种语言：

- 英语

- 捷克语

- 德语

- 西班牙语

- 法语

- 韩语

- 意大利语

- 日语

- 葡萄牙语

- 俄语

- 瑞典语

- 中文

更改语言

1. 转到主菜单中的设置，然后在左侧窗格中选择首选项。

2. 在语言字段中，选择当前使用的语言，然后从列表中选择一种语言。

语言更改立即生效。

## 设置扭矩单位

执行拧紧后以及在结果列表中存储后，扭矩结果将以选定的单位显示。

可用的扭矩单位
单位 | 描述
--- | ---
cNm | 百分之一牛顿米
dNm | 十分之一牛顿米
Nm | 牛顿米
kNm | 千牛顿米
in·lbf | 英寸-磅力
ft·lbf | 英尺-磅力
in·ozf | 英寸-盎司力
ft·ozf | 英尺-盎司力
gf·cm | 克力-厘米
kgf·cm | 千克力-厘米
kgf·m | 千克力-米

更改扭矩单位

1. 转到主菜单中的设置，然后在左侧窗格中选择首选项。

2. 在扭矩单位字段中，选择当前使用的单位，然后从列表中选择一个单位。

扭矩单位更改立即生效。