# イベントコード

イベントを使って、ユーザーに対して、システム内の特定の状態の変化または発生を通知します。イベントにはさまざまなタイプがあり、さまざまなアクションが必要となります。

記載された手順の一部のみ Atlas Copco 認定サービスプロバイダが実施できます。

## イベントコード グループ

イベントコードは、次のグループに分類することができます:

イベントコード | グループ | 説明
--- | --- | ---
1000-1999 | コントローラ、ツール | コントローラとツールのイベント
2000-2999 | ツール | ツールイベント。
3000-3999 | コントローラ、ドライブ、チャネル、構成 | コントローラとドライブのイベント、およびステップ同期イベント。
4000-4999 | プロセス | 締め付けプロセスイベント。
5000-5999 | 構成 | プログラム構成イベント。
6000-6999 | アクセサリ | アクセサリーイベント。
7000-7999 | メッセージ | メッセージ。

## イベントコードリストの説明

次の表には、イベントコードリストの情報が説明されています:

項目 | 説明
--- | ---
イベントコード | 一意のイベント番号。
タイプ | イベントの種類: 情報 警告 エラー
名称 | イベントの簡単な名前
説明 | イベントの簡単な説明と、それが起こった理由。
手順 | 該当する場合、手順には、イベントを消去する方法についての指示が含まれます。

## イベントコードのリスト

イベント | 説明 | 手順
--- | --- | ---
コード | タイプ | 名称
1000 | 情報 | コントローラが起動しました。 | コントローラーが起動します。 | 該当なし
1001 | 警告 | コントローラのシリアル番号が更新されました | IT ボードボックスのシリアル番号 (コントローラーのシリアル番号) が AUX ボードボックスのシリアル番号と異なる場合、起動時に生成されます。AUX ボードは、フィールド内で非交換可能とみなされます。シリアル番号が更新されると、コントローラーは再起動します。 | IT ボードやボックスを交換してください。
1010 | 情報 | ツールが接続されています | ツールが接続されます。 | 該当なし
1011 | 情報 | ツールが接続されていません | ツールが切断されます。 | 該当なし
1012 | 情報 | ツール接続が拒否されました | OpenProtocolツールがコントローラー接続を拒否しました。 | 別のコントローラーがツールに接続されているかどうかを確認します。
2000 | 警告 | バッテリー低 |  | バッテリーを交換してください。
2001 | 警告 | バッテリーが空です |  | バッテリーを交換してください。
2002 | 警告 | ツールバッテリー正常性低 | ツールのバッテリー正常性の問題が検出されました。 | バッテリーの交換
2004 | 警告 | ツールが希望するタイプではありません | ツールが、ツール最大トルクが異なるツールで交換されました。 | ツールの変更
2006 | 警告 | ツールバックアップバッテリー正常性低 | ツールのバックアップバッテリーのパフォーマンスが低すぎます。 | バックアップバッテリーを交換してください。
2007 | 警告 | ツールバックアップバッテリー喪失 | ツールバックアップバッテリーがありません。 | バッテリーの挿入
2008 | 警告 | ツールバックアップバッテリーエラー | ツールのバックアップバッテリーエラーが検出されました。 | バッテリーの交換
2009 | 警告 | バックアップバッテリ電圧低 | コントローラーのバックアップバッテリーがほとんど空です | バッテリーの交換
2010 | エラー | ツールソフトウェアバージョンが一致していません。 | ツールおよびコントローラーソフトウェアのバージョンに互換性がありません。 | サービスツール - ツールソフトウェアの更新。
2012 | 警告 | ツール通信障害 | ツールとコントローラー間の通信が中断されました。 | アンテナの配置を変えてください。
2013 | 警告 | 不正なリング位置です。 | ツール方向スイッチの位置に障害があります。 | 頻繁に発生する場合は、ツールの整備を行います。
2014 | 警告 | ツールがオーバーヒートしました。 | ツールがオーバーヒートしました。 | ツールが冷却するのを待ってください。
2015 | エラー | ツール温度センサーエラー |  | サービスツール。
2016 | 警告 | ツールパルスユニット過熱 | ツールパルスユニットが過熱しました。ツールはロックされていませんが、パルスユニットの温度がしきい値を超えている間は、ツールが開始されるたびに警告が表示されます。 | ツールの冷却
2019 | 警告 | ツールがモーターを起動できませんでした | ツールモーターの障害。 |
2020 | 警告 | ツールのモータ調節が必要 | ツールのモーター調節が必要です。 | モーター調整を行います。
2021 | 警告 | モータ調節失敗 | モーター調整に失敗しました。 | モーター調整を完了するか、ツールの保守を行います。
2022 | 情報 | モータ調節完了 | モーター調節が完了しました。 | 該当なし
2023 | 警告 | ツールにオープンエンドの調整が必要です | ツールにオープンエンドの調整が必要です。 | オープンエンドの調整を行います。
2024 | 警告 | オープンエンドの調整に失敗しました | オープンエンドの調整に失敗しました。 | オープンエンドの調整を複数回実施してみてください。再び失敗する場合は、ツールの保守を行います。
2025 | 情報 | オープンエンドの調整に成功しました | オープンエンドの調整に成功しました。 | 該当なし
2026 | 警告 | オープンエンドの位置決めで失敗しました | オープンエンドの位置決めで失敗しました。 | もう一度トリガを押し、位置決めが完了するのを待ちます。再び失敗する場合は、ツールの保守を行います。
2027 | 警告 | ツールの温度が高いため使用が制限されています | 温度制限に達しました。過熱によるツールのシャットダウンのリスクを減らすために、締め付けは禁止されています。 | ツールの温度が下がるまでお待ちください。
2030 | エラー | ツールメモリエラー - ツール変更 | ツールメモリが破損しています。 | ツールの保守を行ってください。
2031 | エラー | ツールアクセサリーメモリが破損しています。 | ツールアクセサリメモリが破損しています。 | ツールアクセサリの整備を行います。
2040 | エラー | システムチェック失敗 |  |
2041 | エラー | トルクトランスデューサエラー | 校正エラー時またはツールが変換器エラーをレポートした場合に生成されます。 | ツールの保守を行ってください。
2042 | エラー | 角度エンコーダエラー |  | ツールの保守を行ってください。
2043 | エラー | ツール接地故障エラー |  | ツールの保守を行ってください。
2044 | 情報 | ツールサービス間隔が過ぎています。 | ツールの保守が必要であることを示します。設定した締め付けの回数を超えたときにトリガーされます。 | ツールの整備を実施します。
2045 | 警告 | ツール校正データが無効です。 | 校正データの検証に失敗した場合。 | サービスツール。
2046 | 情報 | ツール、次の較正日を過ぎています | ツールの較正が必要であることを示します。校正アラームが設定で有効にされており、現在時刻が次の校正日を過ぎている際にトリガーされます。 | サービスツール。
2047 | 情報 | サービスデータチェックサムの自動更新 | サービスデータのチェックサムが自動的に更新されたことを示します。 | 該当なし
2048 | 情報 | QA デバイスでツール校正値が更新されました | ツールの校正は、QAデバイスによる校正が実行されたときに更新されています |
2050 | エラー | ツールパラメータファイルがサポートされていません。 | 必要なツールパラメータがありません。 | ツールパラメータを更新します。
2060 | 情報 | 予期しないトリガー動作 | アクセサリが接続されている場合にツールの起動を行わないために使用されます。 | 該当なし
2071 | エラー | ツールメモリが破損しています。 | ツールの記述子が破損しています。 | ツールの保守を行ってください。
2072 | 情報 | 未知のデバイスが接続されています |  |
2073 | 警告 | ツールトリガの監督失敗 | HW チャンネル障害です。ツールトリガーのハードウェアとソフトウェアが一致しません。 |
2074 | 警告 | ツールインジケーターボード故障 | ツールインジケーターボード故障です。 | ツールの保守を行ってください。
2075 | 警告 | ツールファン電圧障害 | ツールファン電圧障害です。 | ツールの保守を行ってください。
2076 | 警告 | ツールアクセサリーバス電圧障害 | ツールアクセサリバス電圧障害です。 | ツールの保守を行ってください。
2077 | 警告 | ツールトリガセンサエラー | ツールトリガーセンサエラーです。 | ツールの保守を行ってください。
2078 | 情報 | ツール締め付けプログラムが更新されました | 締め付けプログラム更新のために、ツールがロックされました。 |
2079 | エラー | ツールケーブルがサポートされていません | ツールケーブルが破損しています。ケーブル内のチップは応答していないか、破損しています。 | ケーブルを交換してください。
2080 | エラー | ツールバッテリ障害 | DC 電圧が高すぎるか、低すぎます。バッテリー障害。 | アトラスコプコのサービス担当者に連絡し、アトラスコプコにバッテリーを送り返します (再利用しないでください！) 。
2081 | エラー | ツール電流制限に達しました | 電流制限値に達したため、ドライブが無効になっています。 | ツールの保守を行ってください。
2082 | エラー | ツール電流測定エラー | 電流測定エラー電流の測定結果が信頼できません。 | ツールの保守を行ってください。
2083 | エラー | ツール内部エラー | さまざまな内部ハードウェアエラー。 | ツールの保守を行ってください。
2084 | エラー | ツール内部ソフトウェアエラー | さまざまな内部ソフトウェアエラー | ツールの保守を行ってください。
2085 | エラー | ツール RBU エラー | RBU エラーがツールソフトウェアによって検出されました。 | RBU が正しくインストールされているか確認してください。それでもエラーが発生する場合、ツールの保守を行ってください。
2086 | エラー | ツール停止 | ツールモーターが停止しています。 | ツールの保守を行ってください。
2087 | 警告 | ツールモーター電流高 | ツールモーターの電流が限度を超えており、ツールがロックされています。ツールはフェールセーフモードに入ります。 |
2088 | 警告 | ツールバッテリー電流高 | ツールバッテリー電流が高過ぎます。 |
2089 | 警告 | ツールドライブ電圧低 | ツールのドライブ電圧が監視される電圧下限を下回っています。 |
2090 | 警告 | ツールドライブ電圧高 | ツールのドライブ電圧が監視される電圧上限値を上回っています。 |
2091 | 警告 | ツールメインボードエラー | ツールメインボード内部エラー。 |
2092 | 警告 | ツールパワーモジュールエラー | ツールパワーモジュール内部エラー |
2093 | 警告 | パルスユニットオイルレベル低 | 接続されたパルスツールのオイルレベルが低いです。 | ツールの保守を行ってください
2094 | 警告 | パルスユニットオイルレベル空 | 接続されたパルスツールのオイルレベルが必要な動作レベル以下です | ツールの保守を行ってください
2095 | 警告 | ツールバッテリの通信が失われました | ツールがバッテリーとの通信を失いました。 | バッテリが正しく挿入されていることを確認します。または、バッテリを交換します。
2096 | エラー | ツールバッテリーのソフトウェアバージョンが一致しません | ツールバッテリーソフトウェアは、ツールソフトウェアと互換性がありません。 | ソフトウェアを更新してください。
2100 | 情報 | STwrench smartHeadが削除されました | STwrench smartHeadが削除されました。 | smartHeadを再接続し、レンチを再起動します。
2101 | 警告 | ロック時のレンチ締め | ツールのステータスがコントローラーによってロックされているときに、レンチによる締め付けが実行されました。 | コントローラーのツールステータスがロック解除されるまでお待ちください。
3000 | エラー | コントローラ内部ソフトウェアエラー | コントローラーのソフトウェアエラー。 | サービスにご連絡ください。
3001 | エラー | コントローラクロックバッテリ空 | 内部バッテリーが寿命に近づいています。 | バッテリーの交換
3010 | 警告 | システム過熱 | コントローラーが過熱しています。 | クールダウンしてください。
3011 | 警告 | コントローラハードウェア駆動部が過熱しています |  | クールダウンしてください。
3013 | 警告 | コントローラーの温度が高いため、使用が制限されています | 温度制限に達しました。過熱によるコントローラーのシャットダウンのリスクを減らすために、締め付けは禁止されています。 | コントローラーの温度が下がるまでお待ちください。
3020 | 警告 | コントローラハードウェア故障 |  |
3021 | 警告 | システム電圧の問題 | DC 電圧が高すぎるか、低すぎます。 | 該当なし
3030 | エラー | IP アドレスがネットワーク上の他のノードと競合しています | 設定された IP アドレスは、同じネットワーク上の別のデバイスによって使用されています。 | デバイスのうちの 1 つの IP アドレスを変更してください。
3031 | 情報 | ネットワークケーブルが抜けています。 | 工場用ポートのキャリアが失われました (ケーブルの接続が解除されました) 。 | ケーブルの接続を確認してください。
3032 | 情報 | ペアリング開始 | ツールペアリングが開始しました。 | 該当なし
3033 | 情報 | ペアリング成功 | ツールペアリングが成功しました。 | 該当なし
3034 | エラー | ペアリングに失敗しました。ツールが見つかりません。 | コントローラーは、無線ピアにスキャンする際にペアリングするツールを見つけられませんでした。 | ツールをペアリングモードに設定し、再試行してください。
3035 | エラー | ペアリングに失敗しました。複数のツールが見つかりました | コントローラーは、無線ピアをスキャンする際に複数のツールを見つけました。 | コントローラーでペアリングモードを開始する際には、1 つのツールのみがペアリングモードになっていることを確認してください。
3036 | エラー | ペアリングに失敗しました: 通信エラー | コントローラーがペアリングプロセス中に、接続の喪失、想定外の応答、またはタイムアウトになりました。 | ペアリングを複数回実施してみてください。再び失敗する場合は、ツールの保守を行います。
3037 | 情報 | ペアリングに失敗しました: ツールスロットが一杯です |  | 1つのツールスロットをクリアしてください
3040 | 警告 | 非常停止 | 緊急停止のためにドライブが無効になりました。 | 非常停止をリセットします。
3050 | 情報 | システムクロック更新 | システムクロックが更新されました。 | 該当なし
3051 | エラー | システムクロックエラー | ハードウェアリアルタイムクロック (RTC) から読み出した時間が間違っています。 | RTC バッテリーを変更してください。
3052 | 警告 | リモート起動構成エラー | HW と SW リモート起動構成が一致していません。 | HW ディップスイッチが選択された開始ソースと一致していることを調べて確認してください。
3053 | 情報 | ドライブが接続されています | StepSyncドライブが接続されました。 |
3054 | 情報 | ドライブが切断されています | StepSyncドライブが切断されました。 |
3055 | 警告 | モード設定エラー | 選択したモードが誤って構成されると生成されます。たとえば、同じボルト番号または同じチャンネルの2つのボルトの構成、不完全モード構成など。 | モード構成エラーについては、Toolstalk2 を確認してください。
3056 | 警告 | 開始できません。ツールかドライブがありません。 | 使用されているチャンネルにドライブやツールがない場合に生成されます。 | HMIのチャンネルメニューを確認してください。喪失したドライブまたはツールを接続します。
3057 | 情報 | 開始できません。チャンネルが既に使用されています | 必要なチャネルが別の仮想ステーションに割り当てられる場合に生成されます。 |
3058 | 情報 | モードが選択されていません |  | モードを選択してください
3059 | 警告 | アトラスコプコのライセンスマネージャへの接続に失敗しました | コントローラーが、ローカルのライセンスマネージャーに接続してライセンスを取得するのに失敗したことを示します。 | ローカルネットワークを確認してください。再び失敗する場合は、コントローラーの整備を行います。
3084 | エラー | ソフト PLC ランタイムエラー | eCLR が制御不能な方法で終了しました。 |
3150 | エラー | ソフトウェアIAMの非互換性 | IAMはコントローラにインストールされたソフトウェアと互換性がありません | IAM を交換してください。
3160 | エラー | 新しくインストールされたソフトウェアのライセンス認証に失敗しました | ライセンス認証中に問題が発生しました。新しくインストールされたソフトウェアが起動すると、以前に動作していたソフトウェアへのフォールバックが発生する。これは、ソフトウェアのインストール中にのみ起こり、新しいソフトウェアが 3 回起動できなかった場合に発生します。 | エクスポートして、アトラスコプコまでご連絡ください。インストールしようとしているソフトウェアのバージョンと、機能しているソフトウェアのバージョンを書き留めてください。
3161 | エラー | 予期しないソフトウェアパーティションで開始されました。 | コントローラーは、予期されたソフトウェア側ではなく、非アクティブなソフトウェア側で起動しました。 | ソフトウェア情報を書き留めます (コントローラーのホームページで、[コントローラー] > [ソフトウェア]を選択します) 。コントローラーを再起動して、再起動時に正しいソフトウェアで実行されていることを確認してください。エラーが続く場合は、エクスポートしてアトラスコプコまでお問い合わせください。
3500 | エラー | 一般ライセンスマネージャエラー | 使用されている機能管理システムで不整合が検出されました。 | アトラスコプコの代理店までご連絡ください。
3501 | エラー | ライセンスマネージャー同期エラー |  |
3502 | 情報 | ライセンスマネージャー同期完了 |  |
3503 | 警告 | ライセンスマネージャー:別のソースが使用されています | ライセンスは別のソースによって使用されています。 | ライセンスの割り当てを確認してください
3504 | 警告 | ライセンスマネージャの再起動が必要です |  | ライセンスマネージャを再起動する
3505 | 情報 | USBライセンス同期が開始されました |  |
3506 | エラー | USBライセンス同期エラー |  |
3507 | 情報 | USBライセンス同期が完了しました |  |
3508 | 情報 | 1つまたは複数のライセンスの有効期限が近づいています。ライセンスサーバーが構成されていることを確認してください |  | ライセンスの更新
3511 | 警告 | ライセンスの1つに異なるライセンス定義があります | 使用するライセンスで不整合が検出されました。 | アトラスコプコの代理店までご連絡ください。
3550 | 警告 | ライセンスがありません |  | 正しいライセンスをインストールしてください
4010 | 情報 | ツールがデジタル入力によりロックされました。 | ツールは、デジタル入力信号によってロックされました。 | 該当なし
4011 | 情報 | オープンプロトコルによりツールがロックされました | ツールは、オープンプロトコルによりロックされました。 | 該当なし
4012 | 情報 | フィールドバスによりツールがロックされました | ツールは、フィールドバスによってロックされました。 | 該当なし
4013 | 情報 | ソケットセレクタによってロックされているツール | ソケットセレクタが仮想ステーションから切断されると、ツールがロックされます。 | マスタアンロックでロック解除
4014 | 情報 | ツールがソフト PLC によってロックされています | ソフト PLC 信号によってツールがロックされています。 | マスタアンロックでロック解除
4015 | 情報 | 緩めが無効になりました | 締め付けプログラムで緩めが無効になっています |
4016 | 情報 | 締め付けが無効です |  |
4017 | 情報 | 緩めが構成されていません | 選択された締め付けプログラムで緩めが構成されていません | 異なる締め付けプログラムを選択します
4020 | 情報 | NG締め付けけが多すぎます。 | バッチ内の連続NG締め付けの最大値を超えています。 |
4025 | 情報 | 締め付けプログラムが選択されていません | 締め付けプログラムが選択されていません。 | 締め付けプログラムまたはバッチシーケンスを選択します。
4030 | 情報 | バッチシーケンスが中止されました。 | バッチシーケンスが中止されました。 |
4031 | 情報 | バッチシーケンスを完了する最長時間に達しました。 |  |
4032 | 情報 | 最初の締め付けを完了する最長時間に達しました。 |  |
4035 | 情報 | ライン制御によりロック |  |
4040 | 情報 | 代替識別子によりロックされました | 代替識別子によりツールがロックされました。 |
4050 |  | 無効なソケット構成 | 複数のソケットに締め付けプログラムが割り当てられています。 | 複数のソケットに締め付けプログラムが割り当てられています
4060 | 情報 | ツールがバッチ完了でロックされました | バッチシーケンス完了でフラグツールロックを使用してバッチを実行すると、ユーザーがトリガーを押した際にこのイベントが生成されます。 | 完了で信号のロック解除ツールを使用してロックを解除します。
4070 | 情報 | プロセスが手動モードに入りました | 仮想ステーションで手動モードが起動していることを示します |
4071 | 情報 | プロセスが自動モードに入りました | 仮想ステーションで自動モードが起動していることを示します |
4500 | 情報 | 結果ドライブエラー | 内部ドライブエラーまたはドライバ喪失が検出されました。 |
4501 | 情報 | 結果リヒット | リヒット検出がオンのときにすでに締め付けたボルトを締め付ける試み。 |
4502 | 情報 | 結果ソフトスタートトルク低 | 最小レベル未満のソフトスタートトルク。 |
4503 | 情報 | 結果ソフトスタートトルク高 | 最大レベル超過のソフトスタートトルク。 |
4504 | 情報 | 結果セルフタップトルク高 | 最大レベル超過の Selftap トルク。 |
4505 | 情報 | 結果セルフタップトルク低 | 最小限度未満の Selftap トルク。 |
4506 | 情報 | 結果安全トルク低 | トルクセンサーを正しく取り付けるための自動的に計算したトルク値。 |
4507 | 情報 | 結果ランダウントルク高 | 最大レベル超過のランダウントルク。 |
4508 | 情報 | 結果ランダウン角度高 | 最大レベル超過のランダウン角度。 |
4509 | 情報 | 結果ランダウン時間高 | 最大制限超過のランダウン時間。 |
4510 | 情報 | 結果ランダウン時間低 | 最小制限未満のランダウン時間。 |
4511 | 情報 | 結果ランダウントルク低 | 最小レベル未満のランダウントルク。 |
4512 | 情報 | 結果ランダウン角度低 | 最小レベル未満のランダウン角度。 |
4513 | 情報 | 結果最終トルク高 | 最大レベル超過の最終ステップトルク。 |
4514 | 情報 | 結果最終角度高 | 最大レベル超過の最終ステップ角度。 |
4515 | 情報 | 結果最終トルク低 | 最小レベル未満の最終ステップトルク。 |
4516 | 情報 | 結果最終角度低 | 最小レベル未満の最終ステップ角度。 |
4517 | 情報 | 結果締め付けタイムアウト | 締め付け時間制限が超過しました。一般的な締め付け戦略での、最大締め付け時間は30秒です。マルチステップの最大締め付け時間は、ステップ制限の最大時間によって異なります。エラーコードは締め付け段階によって異なります。 | 締め付けの再実行。
4518 | 情報 | 結果トリガー喪失 | 目標に達する前にツールトリガーがリリースされました。 一般的な締め付け戦略で、締め付け段階が終了する前にトリガーを解除することは許可されていません。 マルチステップでは、特定のステップの目標に達する前にトリガーが解除されると、エラーが表示されます。 |
4519 | 情報 | 早期のトルク喪失 | ソケットがナットから脱落しました。 |
4520 | 情報 | 結果最終ステップ前にターゲットに到達 | 締め付けプログラムの最終ステップの前にターゲットトルクに達しました。 |
4521 | 情報 | 結果ポストビュートルク低 | 最小レベル未満のポストビュートルク。 |
4522 | 情報 | 結果ポストビュートルク高 | 最大レベル超過のポストビュートルク。 |
4523 | 情報 | 結果ポストビュートルク間隔に達していません | ポストビュートルク間隔に達していません。 |
4524 | 情報 | 結果トルク補正間隔に達していません | ランダウン終了前にトルク補正間隔角度に達していません。 |
4525 | 情報 | ツールの動き超過の結果です | NG 締め付け詳細状態から。 |
4526 | 情報 | 結果 SafetyCurrMon センサー不一致 | 電流監視エラー。 |
4527 | 情報 | ツールの動き超過の結果です |  |
4528 | 情報 | 結果ソフトスタート角度高 | ソフトスタート角度が最大レベル (4 段階) を超過しました。 |
4529 | 情報 | 結果ソフトスタート角度低 | ソフトスタート角度が最小レベル (4 段階) 未満です。 |
4530 | 情報 | 結果最初の角度高 | 最初のステップ角度が最大レベル (4 段階) を超過しました。 |
4531 | 情報 | 結果最初の角度低 | 最初のステップ角度が最小レベル (4 段階) 未満です。 |
4532 | 情報 | 結果最初のトルク高 | 最初のステップトルクが最大レベル (4 段階) を超過しました。 |
4533 | 情報 | 結果最初のトルク低 | 最初のステップトルクが最小レベル (4 段階) 未満です。 |
4534 | 情報 | 結果最初の時間高 | 最初のステップ時間が最大レベル (4 段階) を超過しました。 |
4535 | 情報 | 結果最初の時間低 | 最初のステップ時間が最小レベル (4 段階) 未満です。 |
4536 | 情報 | 結果最終時間高 | 最終のステップ時間が最大レベル (4 段階) を超過しました。 |
4537 | 情報 | 結果最終時間低 | 最終のステップ時間が最小レベル (4 段階) 未満です。 |
4538 | 情報 | 結果最終監督トルク低 | 最終監督トルクに達しませんでした。 |
4539 | 情報 | 結果ソフトスタート時間高 | ソフトスタート時間が最大レベル (4 段階) を超過しました。 |
4540 | 情報 | 結果ソフトスタート時間低 | ソフトスタート時間が最小レベル (4 段階) 未満です。 |
4543 | 情報 | 結果スナッグモニター高 | レンチ専用。モニターが着座レベルを超えていることを検出しました。 |
4545 | 情報 | 結果残留トルクなし | レンチ専用。残留トルクがしきい値未満です。 |
4546 | 情報 | 結果過速度 | レンチ専用。レンチジャイロが、速度が速いために角度を測定できませんでした。 |
4547 | 情報 | 結果有効な緩め | レンチ専用。レンチが予期しない緩めを検出しました。 |
4548 | 情報 | 結果最終が目標未満 | 最終トルクが、締め付けプログラムで設定されたターゲットトルク未満です。 |
4549 | 情報 | TurboTight 時間制限超過 | TurboTight 時間制限を超過しました。 |
4550 | 情報 | 結果ランダウンパルス高 | ランダウンパルスの最大数を超えました。 |
4551 | 情報 | 結果ランダウンパルス低 | ランダウンパルスの最小数に達する前にランダウンが完了しました。 |
4552 | 情報 | 結果最終パルス高 | パルスの最大数を超えました。 |
4553 | 情報 | 結果最終パルス低 | パルスの最小数に達する前に締め付けが完了しました。 |
4554 | 情報 | シャットオフ高時の電流 | シャットオフ時の電流が電流上限を超えました。 |
4555 | 情報 | シャットオフ低時の電流 | 測定されたシャットオフ電流が電流下限未満でした |
4556 | 情報 | 未分類のマルチステップエラー。 | マルチステップ構成のエラー。多くの場合はツール検証に関するエラーです。 |
4557 | 情報 | 結果は過負荷です |  |
4600 | 警告 | バッチ締め付けと組み合わせて使用されたデータドロップまたはデータ保持。信号には効果がありません。 |  | データドロップとデータ保持は、バッチ制御なしのワークタスクでのみサポートされます。信号を使用する必要がある場合は、別のワークタスクを選択してください。 Flex と StepSync でのみ有効です。
4601 | 情報 | データ保持が有効: 信号が低になると、締め付け結果が送信されます。 |  | Flex と StepSync でのみ有効です。
4602 | 情報 | データドロップが有効: 締め付け結果が破棄されます。 |  | Flex と StepSync でのみ有効です。
5010 | 警告 | 無効な締め付けプログラムパラメーター値 | 選択した締め付けプログラムのパラメータが無効です。 | パラメーターの値を見つけて変更するには、選択した締め付けプログラムの構成をチェックしてください。
5020 | 情報 | メイントリガは有効な開始ソースではありません。 | プッシュスタートのみ構成され、ユーザーがメイントリガーを押した場合のみ生成されます。ユーザーがプッシュスタートを押すまでに生成されます。 | プッシュスタートを押してツールを開始します。
5030 | 情報 | 締め付けプログラムの複雑度がツールの容量を超えています | 選択された締め付けプログラムが、ツールに取って複雑すぎます。ツールはロックされます。 | 締め付けプログラムの複雑性を低下させるか、別のプログラムを選択します
6010 | 情報 | 接続アクセサリー | アクセサリがコントローラーに接続されました。 |
6020 | 情報 | 未接続アクセサリー | アクセサリがコントローラーから切断されました。 |
6021 | 警告 | フィールドバスオフライン | フィールドバスとの通信がありません。 |
6030 | 警告 | アクセサリアドレスが競合しています。 | 同一アドレスのアクセサリが複数接続されています。 | アクセサリのアドレスを変更します。
6040 | 警告 | アクセサリー通信エラー | アクセサリの断続的通信エラーが発生しました。 | ケーブルとコネクタを確認します。
6041 | 警告 | フィールドバスエラー | フィールドバスとの通信エラー |
6042 | 警告 | フィールドバスモジュールの不一致 | インストールされたフィールドバスモジュールが構成されたモジュールと一致しません。 | インストールされているモジュールと一致するように構成を変更するか、インストールされているモジュールを正しいものと交換してください。
6050 | 情報 | 間違ったソケットが選択されました | ソケットが選択されていないか、間違ったソケットが選択された場合に生成されます。 |
6090 | 警告 | バーコードスキャナが特定できませんでした | 固有のシリアル番号が見つからない場合。 | バーコードリーダーのデバイスを構成します。
7010 | 情報 | 表示するメッセージのテキスト | メッセージを表示する一般的イベントです。 | なし
8200 | 情報 | シリアルポートを開くことができませんでした | 使用するシリアルポートを開くことができませんでした。 | シリアルポートの接続を確認してください。
8214 | エラー | EHMI ソフトウェアバージョンが一致していません | EHMIソフトウェアのバージョンがコントローラーとの互換性において一致しません。 | EHMIのソフトウェアバージョンを更新してください。