# トルク (制御)/角度 (監視)

この戦略は、オペレーターが角度を監視しながら目的の目標トルクに達するようにガイドします。

パラメーター | 説明
--- | ---
必要なタグ番号 | エンドフィッティングツールの TAG には特定の番号を書き込む必要があります。
名称 | 締め付けプログラムの名前。
プログラム開始 | 締め付け操作を開始するトルク値。 smartHEAD の最小トルク値以上である必要があります。 プログラムスタート = 0 の場合、値は自動的に smartHEAD 最小トルク値に設定されます。
最小トルク | トルク下限。
最大トルク | トルク上限。
最大トルク限度 | 加えられたトルクがこの制限に達すると、レンチディスプレイに ネジの交換 というメッセージが表示されます。 最大トルクを超えている必要があります。
目標トルク | トルク目標。
トリガートルク | 角度測定を開始するトルク値 (通常は目標トルクの 50% に設定されます)。 トリガートルク = 0 の場合、その値は自動的に smartHEAD 最小トルク値に設定されます。
最小角度 | 角度下限
最大角度 | 角度上限
トルクの単位 | このパラメーターは編集できません。
リヒットの角度制限 | 指定した角度内でトルクの最小値に達すると 、レンチディスプレイに「ジョイントはすでに締め付けられています」というメッセージが表示されます。
停止条件 | [トルクピーク] と [角度ピーク] のいずれかを選択します。
トルク補正係数 | 延長を使用すると、レンチの測定値が補正されることがあり、より正確なトルク値が表示される場合があります。補正係数を計算するには、 を参照してください。 パラメーターは、エンドフィッティングツールの RFID TAG に保存されます。 延長を使用しない場合、トルク補正係数 = 1 になります。
角度補正 | 延長によってさらにレンチが曲がる場合は、レンチ角度の測定値を補正して、より正確な角度値を表示することができます。 補正値を計算するには、角度補正の計算方法 を参照してください。 パラメーターは、エンドフィッティングツールの RFID TAG に保存されます。 延長を使用しない場合、角度補正 = 0 になります。
バッチサイズ | バッチが実施する締め付け数 最大値: 250。 バッチサイズ = 0 の場合、締め付け回数は無限になります。 バッチ サイズ > 1 の場合、すべての締め付けが OK である場合にのみバッチ結果が OK になります。
最大連続 NG | OK 結果を得るために受け入れ可能な NG の連続回数。
終了サイクル時間 | トルクが 3 番目のパーセンテージに到達した後、トルクがプログラム開始を下回った時点で開始します。 既定値: 0.1 秒。 最小値: 0.1 秒。 最大値: 5 秒。
ラチェット時間 | トルクが 3 番目のパーセンテージに到達せず、トルクがプログラム開始を下回った時点で開始します。これにより、オペレーターはしばらくの間トルクを解放し、締め付け操作中に再充電することができます。 既定値: 5 秒。 最小値: 0.1 秒。 最大値: 30 秒。

トルク 対 角度

A | 最大トルク | B | 目標トルク
C | 最小トルク | D | トリガートルク
E | プログラム開始 | F | 最小角度
G | 最大角度 |  |

緑色領域は OK 結果領域を定義します。

締め付け操作中、LED、ブザー、バイブレーションは次のように作動します:

- LED:

  - 白色 LED: トルク値が smartHEAD の最小負荷値を超えると作動します。

  - 使用中のツールに設定された 3 つのしきい値に達すると、1 番目、2 番目、3 番目のラジアルグラデーション LED が順番に緑色に点灯します。
    詳細については、ツール LED を参照してください。

  - 3 つのラジアルグラデーション LED がすべて緑色: トルクが最小トルクと最大トルクの間にあり、かつ角度が最小角度と最大角度の間にあります。

  - 3 つのラジアルグラデーション LED すべてが赤色: トルクが最大トルクを超えており、角度が最大角度を超えています。

  トルク 対 角度

  A | 最大トルク | B | 3 番目のパーセンテージ
  C | 2 番目のパーセンテージ | D | 1 番目のパーセンテージ
  E | プログラム開始 | F | 最大角度

- ブザー:

  - トルクがプログラム開始値を超えると鳴り始め、1 番目のパーセンテージ、2 番目のパーセンテージ、3 番目のパーセンテージ、および最大角度に達すると信号が増加します。

- バイブレーション:

  - 3つ目のラジアルグラデーション LED と同時に開始します。

トルク/角度の結果:

- トルク/角度がトルク/角度の制限を超えない場合、結果は (締め付けプログラムで指定されている) トルクピークまたは角度ピーク で取得されます。

- トルク/角度が制限を超えると、結果は次で取得されます:

  トルク 対 角度

  A | 最大トルク | B | 最小トルク
  C | トリガートルク | D | プログラム開始
  E | 最小角度 | F | 最大角度
  G | 停止条件をトルクピークに設定し、トルク (またはトルクと角度の両方) が制限を超えると、トルクピークで結果が取得されます。 | H | 停止条件をトルクピークに設定し、角度だけが制限を超えると、角度ピークで結果が取得されます。

  トルク 対 角度

  A | 最大トルク | B | 最小トルク
  C | トリガートルク | D | プログラム開始
  E | 最小角度 | F | 最大角度
  G | 停止条件を角度ピークに設定し、角度 (またはトルクと角度の両方) が制限を超えると、角度ピークで結果が取得されます。 | H | 停止条件を角度ピークに設定し、トルクのみが制限を超えた場合、結果はトルクピークで取得されます。

締め付け操作の終了時に、LED、ブザー、バイブレーションは次のように作動します:

- LED は、使用中のツールに定義されている結果インジケーターと持続時間の構成に従って動作します。
  詳細については、ツール LED を参照してください。

- ブザー

  - 2 回のビープ音は操作の終了を示します。最終結果が赤色の領域にある場合、信号は継続して出ます。
    ブザーを停止するには、新しい締め付け操作を開始するか、ツールコントローラーのボタンを押します。

- バイブレーション:

  - 加えられたトルクがかからなくなるまで持続します。