# 工具 LED

## 工具 LED 有以下功能：

- LED 环由 STRwrench 手柄上的一圈径向梯度 LED 组成。LED 行为可被配置为根据颜色和行为向操作员提供特定的输出消息。

- 结果指示器使用 LED 环在拧紧或松开结束时向操作员输出拧紧结果的状态。

## 配置 LED

1. 转到主菜单中的配置，然后选择工具配置 > 编辑。

2. 在工具 LED 类别中，选择编辑。

3. 设置适用的参数。

## 工具 LED 进度

LED 环上的径向梯度 LED 的行为可以配置为传达拧紧操作的进度：当达到与三个配置阈值对应的扭矩或角度值时，三个径向梯度 LED 依次变为绿色。阈值以百分比定义，可以配置必须根据哪个值计算阈值：

- 对于将扭矩设置为控制值的拧紧策略，可根据最小扭矩值或为操作定义的目标扭矩值计算阈值。

- 对于将角度设置为控制值的拧紧策略，可根据最小角度值或为操作定义的目标角度值计算阈值。

参数 | 描述
--- | ---
绿色 LED 阈值 | 此参数定义了计算三个进度阈值的方法。选择其中一个可用选项： 最小扭矩：阈值可根据为操作设置的最小扭矩值或最小角度值计算，具体取决于使用的拧紧策略。 目标扭矩：阈值可根据为操作设置的目标扭矩值或目标角度值计算，具体取决于使用的拧紧策略。
第一个阈值 | 键入当达到设定的绿色 LED 阈值的百分之几时，第一个径向梯度 LED 必须亮起。
第二个阈值 | 键入当达到设定的绿色 LED 阈值的百分之几时，第二个径向梯度 LED 必须亮起。
第三个阈值 | 键入当达到设定的绿色 LED 阈值的百分之几时，第三个径向梯度 LED 必须亮起。

为第一个阈值、第二个阈值和第三个阈值设置的值必须加起来等于 100%。

## 结果指示灯

结果指示灯配置工具 LED 环的行为方式，以指示拧紧结果状态和指示灯持续时间。可从快捷菜单选择预配置的方式。此方式可以为不同拧紧结果的组合。

结果指示灯信号
信号 | 描述
--- | ---
红色:高:黄色:低 | 如果选择了生产策略： 如果拧紧结果超过上限值，LED 环将变为红色。 如果拧紧结果低于下限值，LED 环将变为黄色。 如果选择了质量控制策略： 如果拧紧结果超过上限值，LED 环将变为红色。 如果拧紧结果低于下限值，LED 环将变为黄色。 如果未检测到剩余扭矩，LED 环变为黄色，EHMI 上会显示一条消息。
红色:NOK:黄色:低 | 如果选择了生产策略： 如果拧紧结果超过上限值，LED 环将变为红色。 如果拧紧结果低于下限值，LED 环将交替显示黄色和红色。 如果选择了质量控制策略： 如果拧紧结果超过上限值，LED 环将变为红色。 如果拧紧结果低于下限值，LED 环将交替显示黄色和红色。 如果未检测到剩余扭矩，LED 环将交替显示黄色和绿色。
红色：NOK | 如果拧紧结果超出下限和上限值范围（默认行为），LED 环将变为红色。

## 持续时间

持续时间决定了拧紧完成后结果指示的持续时间。

使用开关选择以下两个选项之一：

参数 | 描述
--- | ---
至下一次拧紧 | 结果指示一直持续到下一次拧紧开始（默认行为）。
时间 | 拧紧完成后，结果指示将在设定的持续时间内保持亮起。 默认值：5.0 s；值范围：0.1 s - 60.0 s。