# Comment calculer la correction d’angle

En cas d'utilisation d'une rallonge de clé, la Correction d'angle permet une compensation linéaire de la torsion de la rallonge basée sur le couple appliqué. La valeur de correction est exprimée en degrés au Couple maxi. de smartHEAD.

1. Sur le Power Focus, configurer un programme de serrage Couple (asservissement) / Angle (surveillance) avec les valeurs suivantes :

   - Couple d'approche terminée = valeur Couple mini. de smartHEAD (5 % du Couple maxi. de smartHEAD)

   - Couple de surveillance d’angle final = Couple d'approche terminée

   - Couple cible = 75 % du Couple maxi. de smartHEAD

2. Effectuer trois serrages à 75 % du Couple maxi. de smartHEAD.

3. Pour chaque valeur de couple et d'angle mesurée, effectuer le calcul suivant :

   Correction d'angle = Angle mesuré x (Couple maxi. de smartHEAD - Couple mini. de smartHEAD) / (Couple mesuré - Couple mini. de smartHEAD)

4. S'assurer que les valeurs d'angle minimum et maximum calculées ne diffèrent pas de plus de 10 % de la valeur maximum calculée :

   Correction d'anglemaxi - Correction d'anglemini ≤ Correction d'anglemaxi / 10

   Si elles diffèrent de plus de 10 %, répéter la procédure depuis le début.

5. Calculer la moyenne des trois valeurs d'angle calculées pour obtenir la Correction d'angle.

Lorsqu'un multiplicateur de couple est utilisé sur le STRwrench, la valeur Correction d'angle doit être laissée à zéro ; dans ce cas, le STRwrench ne peut pas compenser la mesure d'angle.