# Configurations réseau

L’outil peut être configuré pour pouvoir être accédé sans fil depuis un navigateur Web sur un réseau local (LAN) utilisant le protocole IPv4.

Préparations

1. Retirer le couvercle du port de connexion USB de l’outil.

2. Connecter l’outil au port USB du PC.

3. Ouvrir un navigateur web et saisir l’adresse 169.254.1.1.

Dans cette section

- Configuration du Bluetooth
- Configurer les canaux
- Configurer un client sans fil
- Configurer l'outil comme Point d’accès sans fil