# 将 STRwrench 与 Power Focus 配对

开始配对过程之前：

- 确保工具和控制器均已启用蓝牙。

- 确保有可用的配对插槽。

- 如果可能，保持工具与控制器之间无任何障碍。

- 确保此时没有其他工具正在与控制器配对。

1. 在主视图上，点击“工具”选项卡。然后，点击右上角的配对图标。

2. 在配对对话框的顶部，选择 STRwrench。

3. 开启 STRwrench，或者如果已经开启，将 smartHEAD 连接到设备。

4. 扳手显示屏上的进度条开始加载后，立即在 STRwrench 键盘上执行配对序列：

   - 如果使用的 STRwrench 是第一代键盘版本，则按下图所示顺序按键：

   - 如果使用的 STRwrench 是新键盘版本，则按下图所示顺序按键：

5. 当蓝牙配对消息出现在扳手显示屏上时，点击 Power Focus 配对窗口中的蓝牙。

6. 配对过程出现以下任意结果后终止：

   - 配对成功 - 工具与控制器使用选定通道配对完成。

   - 配对不成功 - 这可能是由以下任一原因造成：

     - 未在配对过程中检测到工具。确保工具处于信号范围内以及处于配对模式下，然后点击关闭，再试一次。

     - 在配对过程中找到多个工具。确保没有其他工具处于配对模式下，然后点击关闭，再试一次。

     - 配对已在进行中。请确保控制器上没有执行任何其他配对过程，然后点击关闭，再试一次。

     - 配对失败。点击关闭，再试一次。

如需了解详情，请参阅 Power Focus 8 用户指南和 Power Focus 6000 用户指南。