# Versions du firmware

Deux version du firmware peuvent être installées simultanément dans l’outil. L'installation d'une seconde version du firmware est utile pour mettre à niveau plusieurs outils. Quand la production est prête à passer au firmware mis à niveau, l'activation de la nouvelle version est effectuée depuis l’interface utilisateur Web de STRwrench :

Le changement de version du firmware ne transfère pas les configurations de l’outil ni les programmes de serrage.

Dans cette section

- Activation du logiciel
- Mettre à jour la version du logiciel