# 生产策略

生产策略可分成三个主要类别：

- 在扭矩限值内拧紧：这是最简单的拧紧方法，在限值范围内施加扭矩就足够了。

  扭矩与时间

  A | 扭矩上限 | B | 标称值
  C | 扭矩下限 |  |

- 在扭矩和角度限值内拧紧：这是一种更可靠的拧紧方式，因为在拧紧过程中使用了额外的信息（角度）。

  扭矩与角度

  A | 扭矩上限 | B | 标称值
  C | 扭矩下限 | D | 角度下限
  E | 角度上限 |  |

  使用此方法，可以检测到接头上的潜在问题（请参阅以下示例）：

扭矩正确，但角度太小： 未对准问题 螺孔中有部分区域无螺纹（或螺孔不够深） 螺栓被盲孔中的油抵住 螺纹中有污物 螺纹损坏 螺钉已拧紧 |
角度正确，但扭矩太小： 螺纹出现滑丝现象 螺钉太软（拧紧超过屈服点） µ 值（摩擦系数）意外偏低 |

- 通过扭矩和额外的角度旋转（扭矩+角度）拧紧：先将螺栓拧紧到一定的扭矩，然后再进一步拧紧到指定角度。目标是向螺栓施加压力使之超过屈服点。即使角度有差异，扭矩（导致夹紧力）也是相当可靠的。有时，接头是专门设计的，对接头的分析有助于确保应变远离断裂点。

  扭矩与角度

- 拧紧至弹性极限（屈服点）拧紧螺栓，直到达到其弹性极限为止。需要每颗螺栓都达到其最大夹紧力时，可使用此方法。此方法在汽车工业中很少使用（例如：连杆）。它更常用于航空航天工业。

扭矩与角度

| 这些螺栓通常用于特殊应用，螺栓杆设计有特殊的薄截面可拉伸（这种螺栓起到精密弹簧的作用）。

此部分内容

- 扭矩
- 扭矩（控制）/角度（监测）
- 扭矩（监测）/角度（控制）
- 扭矩（控制）/角度（控制）“或”
- 扭矩（控制）/角度（控制）“与”
- 扭矩（控制）/有效扭矩（监测）
- 松开
- 屈服点