# Emparejar STRwrench con STpalm

1. En la Barra de herramientas Stpalm, pulse el icono Menú (). Pulse Dispositivos de medición.

2. En la página Dispositivos de medición, pulse el icono Añadir ().

3. En la ventana Tipo de dispositivos de medición, pulse STwrench.

4. En la categoría Conexión de la página Añadir STRwrench, configure los parámetros siguientes

   - Tipo de conexión: seleccione IRC-B en la lista desplegable.

   - Leer trayectoria: En la lista desplegable, seleccione una de las opciones siguientes para la lectura de trayectoria desde desde la STRwrench:

     - Siempre: leer siempre las trayectorias.

     - Solo NOK: leer solos las trayectorias NOK.

     - Nunca: nunca leer las trayectorias.

   - Resultado doble residual: marque la casilla para guardar los valores de par/ángulo tanto de Punto residual como de Punto de pico.
     Si no se marca la casilla, solo se guardan los valores de par/ángulo del Punto residual.

   - Comportamiento de par máx. residual: marque la casilla para obtener un resultado NOK, cuando el Punto residual se encuentre dentro de los límites y el Punto de pico supere el par máximo.
     Si no se marca la casilla, el estado de resultado de la prueba es OK, cuando el Punto residual se encuentre dentro de los límites y el Punto de pico supere el par máximo.

5. En la esquina superior derecha de la página Añadir STRwrench, pulse el icono Más () y Emparejar.

   Puede guardar el dispositivo recién añadido y realizar el proceso de emparejamiento más tarde. Para ello, pulse el icono Guardar () en la esquina superior derecha de la página Añadir STRwrench.

6. Sigas las instrucciones en la ventana Instrucciones de emparejamiento:

   1. Ponga en marcha la STRwrench o, si ya está encendida, conecte un smartHEAD al dispositivo.

   2. En cuanto la barra de progreso en la pantalla de la llave empieza a cardgar, realice la secuencia de emparejamiento en el teclado de la STRwrench:

      - Si la STRwrench en uso tiene la primera versión de teclado, pulse las teclas en el orden mostrado en la imagen a continuación:

      - Si la STRwrench en uso tiene la última versión de teclado, pulse las teclas en el orden mostrado en la imagen a continuación:

7. Cuando aparezca el mensaje Emparejamiento Bluetooth en la pantalla de la llave, pulse Emparejar en la ventana STpalm Instrucciones de emparejamiento.

8. Cuando aparezca el mensaje Emparejamiento completado en la ventana STpalm Emparejamiento, pulse Aceptar.

9. En la esquina superior derecha de la página Añadir STwrench, pulse el icono Guardar ().

Al final del proceso de emparejamiento, aparece el mensaje Emparejamiento Bluetooth realizado en la pantalla de la STRwrench. Pulse la tecla Seleccionar para salir de la pantalla de mensaje.