# スタックライトの構成

スタックライトは、ツールからの I/O 信号を表示するように構成できます。

スタックライトは、次の方法でカスタマイズできます：

- 4つのライトの積層型表示（スタック）。この積層型表示にはオプションでライトを 1 つ追加できます。ライトの順序や色をカスタマイズすることもできます。

- A と B の 2 つの位置は、インジケーターランプまたはスイッチでカスタマイズできます。

- ボックスの側面に配置されたブザーの固定周波数は 3000 Hz です。ブザーは、あらゆる締め付けツール信号で作動するように構成できます。

- 2 つの外部出力、2 つの外部入力、および 1 つの外部電源用コネクター。

スタックライトをセットアップするには、CAN コンバーターの製品説明書を参照してください。

スタックライトの構成

1. ホーム メニューの [構成] に移動し、[スタックライト] を選択します。[編集] を選択します。

2. スタックライトの位置ごとに、ランプの色、信号タイプ、および持続時間を選択します。

3. 位置 A-B では、ランプ、ボタン、またはスイッチのタイプを選択し、信号タイプを選択します。

4. 必要に応じて、ブザーと外部デジタル入出力を設定します。