# YM - Apriete manual hasta el límite elástico

Esta etapa guía al usuario hasta alcanzar el punto de límite elástico de la junta.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Ángulo objetivo | Si > 0, después de detectar el punto de límite elástico la operación continúa hasta que el ángulo alcanza el valor del Ángulo objetivo. Esta configuración se utiliza comúnmente para operaciones de producción. Si = 0, la operación se detiene cuando se detecta el punto de límite elástico. Esta configuración se utiliza comúnmente para el análisis de la junta en operaciones de control de calidad.
Tiempo de trinquete | Empieza cuando el par baja por debajo del Par de aproximación completa tras alcanzar el valor del 3er porcentaje. Esto permite al operario liberar el par durante un momento y recargar durante la operación de apriete. Valor predet.: 5 s. Valor mínimo: 0,1. Valor máximo: 30 segundos
Coeficiente de pendiente lineal | Define la rigidez de la junta en la parte lineal de la curva. Se entiende como pendiente par/ángulo y se mide en Nm/°. Valor predet.: 0,5. Valor mínimo: 0.1 (también adecuada para juntas muy blandas con una relación inferior a 0,1). Si la unidad de medición seleccionada es diferente de Nm, el coeficiente de pendiente lineal debe convertirse siempre a Nm/°.
Coeficiente de corrección de par | Cuando se utilizan extensiones, la medición de la llave puede estar compensado para mostrar un valor de par más preciso. Para calcular el coeficiente de corrección, consulte la Cómo calcular el coeficiente de corrección de par. El parámetro se guarda en RFID TAG en la herramienta de terminal. Cuando no se utilizan extensiones, Coeficiente de corrección de par = 1.
Corrección de ángulo | Cuando las extensiones causan una curvatura adicional de la llave, la medición de ángulo de la llave se puede compensar para mostrar un valor de ángulo más preciso. Para calcular el valor de corrección, consulte Cómo calcular la Corrección de ángulo. El parámetro se guarda en RFID TAG en la herramienta de terminal. Cuando no se utilizan extensiones, Corrección de ángulo = 0.