# RTP - Couple résiduel/crête (Residual Torque/Peak)

Cette étape guide l’utilisateur dans la mesure du couple résiduel sur un raccord en détectant le couple de crête nécessaire pour faire tourner davantage la vis.

Paramètre | Description
--- | ---
Angle cible | Si = 0, le résultat du couple résiduel est la valeur du couple crête détecté, quelle que soit la valeur de l'angle. Si > 0, le résultat du couple résiduel est mesuré à la valeur spécifiée de l'Angle cible (à partir du Couple de déclenchement) au lieu de prendre la valeur du couple crête.
Couple de déclenchement | Définit la valeur du couple à partir de laquelle la mesure de l'angle commence (généralement fixée à 50 % du Couple cible). Si Couple de déclenchement = 0, sa valeur est automatiquement réglée sur la valeur Couple mini. de smartHEAD.
Durée de déclenchement de cliquet | Démarre lorsque le couple se retrouve en-dessous du Couple d'approche terminée sans avoir atteint la valeur du 3e pourcentage. Cela permet à l'opérateur de relâcher le couple pendant un certain temps et de le recharger pendant l'opération de serrage. Valeur par défaut : 5 sec. Valeur minimale : 0,1.
Coefficient de correction de couple | Lorsque des rallonges sont utilisées, la mesure de la clé peut être compensée pour afficher une valeur de couple plus précise. Pour calculer le coefficient de correction, se référer à Comment calculer le coefficient de correction de couple. Le paramètre est enregistré dans le TAG RFID du raccord d’extrémité. Lorsque des rallonges ne sont pas utilisées, Coefficient de correction de couple = 1.
Correction d'angle | Lorsque des rallonges causent une courbure supplémentaire de la clé, l’angle de mesure de la clé peut être compensé pour afficher une valeur d’angle plus précise. Pour calculer la valeur de correction, se référer à Comment calculer la correction d’angle. Le paramètre est enregistré dans le TAG RFID du raccord d’extrémité. Lorsque des rallonges ne sont pas utilisées, Correction d’angle = 0.