# Fuente de apriete

Los aprietes de fuente vinculan un programa de apriete específico a uno o dos números identificadores en función de la configuración. Cuando se envía el número identificador a la herramienta (mediante señal digital externa) y, si se requiere, se utiliza la herramienta de montaje (TAG) o la boca vinculadas, el programa vinculado se ejecutará una y otra vez hasta que se envía una señal distinta (o se acople la herramienta de montaje, o se coja la boca). No hay recuento de lotes.

Para vincular listas diferentes con la estación virtual, se debe asignar una tarea de fuente a la estación virtual. Vaya a Herramienta de controlador integrado > Estación virtual en el menú de inicio y seleccione Tarea > Cambiar tarea.

En esta sección

- Propiedades de apriete de fuente
- Configurar un apriete de fuente