# 在工具上安装许可证

请注意，许可证源同时限于一 (1) 个许可证服务器 (TT2) 和九个 FMS Portable（USB 加密狗）。许可证可以通过服务器 (ToolsTalk2) 或 FMS Portable 安装。如果达到许可证源限制，则需要从工具中删除一个源的所有许可证，以便从另一个源添加许可证。

每两小时都会针对许可证服务器检查现有许可证。如果在 14 天内未从许可证服务器获得任何响应，则将吊销受影响的许可证。当许可证即将到期时，用户也将收到警告。当许可证在 7 天内到期，用户将每两小时收到一次警告。如果未续订许可证，它们将过期，受影响的功能将不再可用。

## 从服务器安装许可证

基于服务器的许可证通过 ToolsTalk2 分发。有关如何安装服务器许可证的说明，请参阅 ToolsTalk2 用户指南。

要使用 ToolsTalk2 启用许可证安装，必须在工具中配置正确的许可证服务器设置。

配置用于服务器许可证安装的工具

1. 转到主菜单中的设置，然后在左侧窗格中选择服务器连接。

2. 在 Atlas Copco 许可证管理器字段中，将开关设置为开。

3. 插入正确的服务器端口和服务器主机 IP 地址（通常与 ToolsTalk2 的 IP 地址相同）。

4. 选择应用。

## 从 FMS Portable（USB 加密狗）安装许可证

功能管理系统 (FMS) 使用特殊的 FMS Portable 设备在工具之间传递功能。USB 闪存驱动器既包含通用存储区，又包含受信任的存储区，该存储区只能由工具中的许可证管理器访问。将从 Atlas Copco 购买的功能项下载到通用存储区。第一次将 FMS Portable 插入带有许可证管理器的工具中时，将对文件进行检测和解码，并将功能项传输到只能从许可证管理器访问的受信任存储区域。

使用 USB 加密狗安装许可证

1. 通过 USB 适配器电缆将 USB 加密狗连接到工具。

   在安装许可证之前，请确保该工具已建立与工厂网络的无线连接。

   USB 许可证管理窗口将出现。池一列将显示工具上来自所有源的的总许可证计数。FMS P 上可用一列显示此加密狗上可用的许可证，来自此 FMS P 一列显示已从此特定 FMS P 移到此工具的许可证数量。

2. 选择要在工具上安装的许可证旁边的向左箭头。

   FMS P 上可用一列中的数字将减 1，来自此 FMS P一列中的数字将加 1。