# 松开

参数 | 描述
--- | ---
所需 TAG 号 | 必须在端头配件工具的 TAG 中写上一个特定的数字。
名称 | 拧紧程序的名称。
程序开始 | 拧紧操作开始时的扭矩值。 必须 ≥ smartHEAD 最小扭矩值。 如果程序开始 = 0，其值被自动设为 smartHEAD 最小扭矩值。
最小扭矩 | 扭矩下限。
扭矩最大值 | 扭矩上限。
最大扭矩限值 | 如果施加的扭矩达到此限值，则扳手显示屏上会显示消息更换螺钉。 必须 > 最大扭矩。
目标角度 | 角度目标。
扭矩单位 | 此参数不可编辑。
扭矩校正系数 | 当使用加长件时，可能会补偿扳手测量值，以显示更准确的扭矩值。如需计算校正系数，请参阅 。 参数存储在端部配件工具的 RFID TAG 中。 当未使用加长件时，扭矩校正系数 = 1。
角度校正 | 当加长件导致扳手发生更大弯曲时，可能会补偿扳手角度测量值，以显示更准确的角度值。 如需计算校正值，请参阅 如何计算角度校正。 参数存储在端部配件工具的 RFID TAG 中。 当未使用加长件时，角度校正 = 0。
批次大小 | 批次将要执行的拧紧次数。 最大值：250。 如果批次大小 = 0，则拧紧次数为无限。 如果批次大小 > 1，则只有当所有拧紧均 OK 时，批次结果才 OK。
结束循环时间 | 达到目标角度后，当扭矩低于程序开始值时开始。 默认值：0.1 秒。最小值：0.1 秒。最大值：5 秒。
棘轮作用时间 | 当扭矩低于程序开始值而未达到目标角度值时开始。 默认值：5 秒。最小值：0.1 秒。最大值：30 秒。

此策略用于拧松已拧紧的螺钉。这通常用于多步骤程序的序列中。
例如：

1. 将螺钉拧紧至 40 Nm

2. 将螺钉拧松 30°

3. 将螺钉拧紧至 50 Nm

在指定目标角度值处测得的扭矩结果。
如果目标角度保持为零，则此策略会自动查找扭矩/角度值，以检测拧松过程是否已完成。
如果指定了目标角度值， 则拧松必须达到目标角度值，才能认为结果 OK。

扭矩与角度

A | 扭矩最大值 | B | 目标扭矩
C | 最小扭矩 | D | 程序开始
E | 目标角度 |  |

绿色区域表示 OK 结果区。

拧紧操作过程中，LED、蜂鸣器和振动将按如下方式激活：

- LED：

  - 白色 LED：当扭矩值超过 smartHEAD 的最小负载值时激活。

  - 当达到为所用工具定义的三个阈值时，第一、第二和第三个径向梯度 LED 依次变绿。
    如需了解更多信息，请参见 工具 LED。

  - 所有三个径向梯度 LED 均为绿色：扭矩介于最小扭矩和最大扭矩之间。

  - 所有三个径向梯度 LED 均为红色：扭矩超过最大扭矩。

- 蜂鸣器：

  - 当扭矩超过程序开始值时蜂鸣声响起；当达到目标角度/拧松过程完成时，信号增加。

- 振动：

  - 当达到目标角度时开始。

拧紧操作结束时，LED、蜂鸣器和振动将按如下方式激活：

- LED 根据为所用工具定义的“结果指示器”和“持续时间”的配置亮起。
  如需了解更多信息，请参见 工具 LED。

- 蜂鸣器

  - 两声蜂鸣声表示操作结束；如果最终结果位于红色区域，则信号持续。
    若要使蜂鸣器停止，请重新开始拧紧操作或按下工具控制器上的按钮。

- 振动：

  - 保持活动状态，直到所施加的扭矩被释放。