# STRwrench と STpad　のペアリング

1. STpad　の　[ホーム]　ページで、[測定装置] をタップします。

2. [測定装置]　ページの右上隅にある [追加] をタップします。

3. [測定装置タイプ] ウィンドウで、[STRwrench] をタップします。

   [STRwrench] を選択すると、[STRwrench　を追加]　ページの接続カテゴリが自動的に表示されます。

   [一般] カテゴリは、ペアリング処理完了後に自動的に入力されます。

4. [接続] カテゴリで、次のパラメーターを構成します：

   - 接続タイプ：　ドロップダウンリストから IRC-Bを選択します。

   - トレース読み取り：ドロップダウンリストで　STRwrench からのトレース読み取りについて、次のオプションのいずれかを選択します：

     - [常に]：　常にトレースを読み取ります。

     - [NG のみ]：NG トレースのみを読み取ります。

     - [しない]：トレースを一切読み取りません。

   - 残差二重結果： このチェックボックスを選択すると、 残留ポイントとピーク点の両方のトルク/角度値が保存されます。
     このチェックボックスが選択されていない場合、残留ポイントのトルク/角度値のみが保存されます。

   - 残留最大トルクの挙動： このチェックボックスを選択すると、残留ポイントが制限範囲内で、ピーク点が最大トルクを超える場合に、テストの結果が「NG」になります。
     チェックボックスがオフの場合、残留ポイントが制限範囲内で、ピーク点が最大トルクを超えると、テストの結果ステータスが「OK」になります。

5. [STRwrench　を追加] ページの右上隅にある [ペアリング] をタップします。

   新しく追加したデバイスを保存し、後でペアリング処理を実行することができます。これを行うには、[STRwrench　を追加]　ページの右上隅にある [保存]　をタップします。

6. [ペアリング手順] ウィンドウに表示される手順に従います。

   1. STRwrench をオンにするか、すでにオンになっている場合は、 smartHEAD をデバイスに接続します。

   2. レンチディスプレイの進行状況バーが読み込みを開始したらすぐに、STRwrench のキーボードでペアリングシーケンスを実行します。

      - 使用している　STRwrench に最初のキーボードバージョンがある場合は、次の図に示す順序でキーを押します：

      - 使用している　STRwrench に新しいキーボードバージョンがある場合は、次の図に示す順序でキーを押します：

7. レンチディスプレイに「Bluetooth ペアリング」というメッセージが表示されたら、STpad の　[ペアリング手順]　ウィンドウで [ペアリング] をタップします。

8. STpad　の　[ペアリング]　ウィンドウに「ペアリング完了」というメッセージが表示されたら、[OK]　をタップします。

9. [STRwrench を追加] ページの右上隅にある [保存] をタップします。

ペアリングプロセスが終了すると、「Bluetooth ペアリングが完了しました」というメッセージが STRwrench ディスプレイに表示されます。[選択] キーを押してメッセージ画面を終了します。