# Ansicht Gespeicherte Ergebnisse

Das Werkzeug speichert die Ergebnisse von Vorgängen, welche entweder unter Verwendung der integrierten Steuerung oder bei bestehender Verbindung des STRwrench mit einem STpad oder STpalm durchgeführt wurden.

Gespeicherte Ergebnisse anzeigen

1. Öffnen Sie Berichte im Hauptmenü und wählen Sie im linken Fenster Ergebnisse aus.

2. Wählen Sie Alle Ergebnisse anzeigen aus. In der Ergebnisliste werden folgende Informationen angezeigt:

   - Datum: Datum und Uhrzeit der ausgeführten Verschraubung.

   - Verschraubungsprogramm: Die Spalte Verschraubungsprogramm zeigt den Namen des mehrstufigen Verschraubungsprogramms an oder den Namen der Gruppensequenz, gefolgt vom Namen des Verschraubungsprogramms innerhalb der Gruppensequenz.

   - Ergebnis: Drehmoment- / Winkel-Ergebnis.

   - Grenzwerte: Die Spalte Grenzwerte wird nur angezeigt, wenn der Benutzer Schrittüberwachungen oder Schritteinschränkungen (Stufenebene), bzw. Programmüberwachungen oder Programmeinschränkungen (Mehrstufige Programmebene) festlegt.

     Stufenüberwachungen, Stufeneinschränkungen, Programmüberwachungen und Programmeinschränkungen gelten für Enddrehmoment und Endwinkel.

   - Details: Details zu Verschraubungs- / Löseergebnissen.

   - Kontrollkästchen „Verlauf“: Durch Auswahl eines Kontrollkästchens „Verlauf“ wird das entsprechende Ergebnis in der Ergebnisansicht für die Kurvensynchronisation angezeigt.

   Mit einem roten Balken markierte Ergebnisse haben den Status NIO. Beschreibungen zu NIO-Ergebnissen finden Sie in der NIO-Ergebnisliste.

3. Wählen Sie ein Ergebnis innerhalb der Liste aus, um die Kurvenergebnisansicht zu öffnen.
   Das Fenster Kurvenergebnisansicht stellt den Verlauf der Verschraubung Schritt für Schritt dar.
   Ist die Verschraubung NIO, so zeigt die Kurvenergebnisansicht an, durch welche Schrittüberwachung oder Schritteinschränkung dies ausgelöst wurde.

Wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Kurvendiagramms den nach links / rechts zeigenden Pfeil aus, um das gewünschte Kurvendiagramm anzuzeigen.
Die folgenden Kurvendiagramme sind verfügbar:

- Drehmoment / Zeit

- Drehmoment / Winkel

- Winkel / Zeit

Im Kurvendiagramm kann heran-/herausgezoomt, die Kurve bewegt und die X-Achsen- und Y-Achsen-Werte an bestimmten Punkten abgelesen werden.
Wählen Sie in der unteren linken Ecke des Kurvendiagramms „+“ zum Heranzoomen und „-“ zum Herauszoomen oder das „Rechteckige Symbol“ aus, um die Zoomstufe auf die Standardansicht zurückzusetzen.

Im unteren Teil des Fensters Kurvenergebnisansicht werden detaillierte Informationen zur Stufe angezeigt.

In diesem Abschnitt

- Anzeige von synchronisierten Kurven