# Kopplung des STRwrench mit dem STpalm

1. Wählen Sie in der Symbolleiste des STpalm das Menüsymbol () aus. Tippen Sie dann auf Messgeräte.

2. Tippen Sie auf der Seite Messgeräte auf das Symbol Hinzufügen ().

3. Tippen Sie im Fenster Messgerätetyp auf STRwrench.

4. Konfigurieren Sie in der Kategorie Verbindung der Seite STRwrench hinzufügen die folgenden Parameter:

   - Verbindungsart: Wählen Sie in der Dropdown-Liste IRC-B aus.

   - Kurvenmesswerte: Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen für die Kurvenmesswerte vom STRwrench aus:

     - Immer: Kurven werden immer ausgelesen.

     - Nur NIO: Es werden nur NIO-Kurven ausgelesen.

     - Nie: Kurven werden nie ausgelesen.

   - Rest-Doppelergebnis: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Drehmoment-/Winkelwerte von sowohl dem Restpunkt als auch dem Spitzenpunkt zu speichern.
     Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden nur die Drehmoment-/Winkelwerte des Restpunkts gespeichert.

   - Verhalten Rest-/Höchstdrehmoment: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um ein „Nicht OK“-Ergebnis zu erhalten, wenn der Restpunkt innerhalb der Grenzwerte liegt und der Spitzenpunkt das Höchstdrehmoment überschreitet.
     Wenn das Kontrollkästchen nicht ausgewählt ist, ist der Ergebnisstatus des Tests „OK“, wenn der Restpunkt innerhalb der Grenzwerte liegt und der Spitzenpunkt das Höchstdrehmoment übersteigt.

5. Tippen Sie in der oberen rechten Ecke der Seite STRwrench hinzufügen auf das Symbol Mehr () und anschließend auf Koppeln.

   Sie können das neu hinzugefügte Gerät speichern und den Kopplungsvorgang später durchführen. Tippen Sie hierzu auf das Symbol Speichern () in der oberen rechten Ecke der Seite STRwrench hinzufügen.

6. Befolgen Sie die Anweisungen, die im Fenster Kopplungsanleitung angezeigt werden:

   1. Schalten Sie den STRwrench ein oder, falls dieser bereits eingeschaltet ist, schließen Sie einen smartHEAD an das Gerät an.

   2. Sobald die Fortschrittsleiste auf dem Bildschirm des Schlüssels zu laden beginnt, führen Sie die Kopplungssequenz an der Tastatur des STRwrench durch:

      - Wenn der verwendete STRwrench über die erste Tastaturversion verfügt, drücken Sie die Tasten in der in der folgenden Abbildung gezeigten Reihenfolge:

      - Wenn der verwendete STRwrench über die neuste Tastaturversion verfügt, drücken Sie die Tasten in der in der folgenden Abbildung gezeigten Reihenfolge:

7. Wenn die Meldung Bluetooth-Kopplung auf dem Display des Schlüssels erscheint, tippen Sie auf Koppeln im Fenster STpalm-Kopplungsanleitung.

8. Wenn die Meldung Kopplung abgeschlossen im Fenster STpalm-Kopplung erscheint, tippen Sie auf OK.

9. Tippen Sie in der oberen rechten Ecke der Seite STRwrench hinzufügen auf das Symbol Speichern ().

Am Ende des Kopplungvorgangs erscheint auf dem Display des STRwrench die Meldung Bluetooth-Kopplung abgeschlossen. Drücken Sie die Auswahl-Taste, um die Meldungsansicht zu verlassen.