# Configuración general

Elemento | Descripción
--- | ---
LED frontal | On: El LED frontal se enciende cuando se pulsa el botón asignado. Off: El LED frontal siempre estará apagado.
Selección de etiqueta | On: Seleccione el Programa de apriete/Lote o la Secuencia de lotes según el número de etiqueta configurado en la Secuencia de lotes/Apriete fuente/Lote de fuente. Off: La herramienta no seleccione el Programa de apriete/Lote o la Secuencia de lotes.
TAG | On: La información en la Etiqueta aparece y se puede editar en el controlador integrado Herramienta > Menú de herramienta. Off: La información en la Etiqueta no se mostrará
Zumbador | On: El dispositivo de indicación acústica siempre estará activado. Off: El dispositivo de indicación acústica siempre estará desactivado.
Fuente de teclado | On: Es posible seleccionar, iniciar y detener los programas de apriete y los lotes directamente desde el EHMI de la herramienta. Off: El EHMI solo se puede utilizar para navegar por los menús disponibles y para reconocer los cuadros de diálogo necesarios en la pantalla EHMI.
Vibración | On: El dispositivo vibrador siempre estará activado. Off: El dispositivo vibrador siempre estará desactivado.
Comprobación de afloje de preapriete | On: Se detecta un afloje accidental de una junta ya apretada antes de iniciar el apriete. Off: Función desactivada.
Puesta a cero inteligente | On: Si la STRwrench detecta cualquier movimiento durante el ajuste a cero, el procedimiento de ajuste a cero se reiniciará. Off: Si la STRwrench detecta cualquier movimiento durante el ajuste a cero, el procedimiento de ajuste a cero no se reiniciará.
Indicador | On: Durante el apriete, el indicador del EHMI ofrece un comentario visual sobre el progreso de apriete en curso. De acuerdo con los ajustes de operación, el indicador puede mostrar el progreso de par, el progreso de ángulo o ambos. Off: Durante el apriete, en el EHMI solo se visualizan los valores numéricos de par y/o ángulo para ofrecer un comentario sobre el progreso del apriete en curso.