# YM - 手动拧紧至屈服点

此步骤引导用户操作，直到达到接头的屈服点。

参数 | 描述
--- | ---
目标角度 | 如果 > 0，在检测到屈服点后，操作将继续，直到角度达到目标角度值。 此配置通常用于生产操作。 如果 = 0，当检测到屈服点时，操作停止。 此配置通常用于质量控制操作中的接头分析。
棘轮作用时间 | 当扭矩低于旋入完成扭矩值而未达到第三个百分比值时开始。此功能允许操作员在拧紧操作期间释放扭矩一段时间并进行休整。 默认值：5 秒。最小值：0.1。最大值：30 秒
线性斜率系数 | 定义曲线线性部分的关节刚度。它是指扭矩/角度斜率，单位为 Nm/°。 默认值：0.5。最小值：0.1（也适用于比率小于 0.1 的非常软的接头）。 如果选择的测量单位并非 Nm，则线性斜率系数必须始终转换为 Nm/°。
扭矩校正系数 | 当使用加长件时，可能会补偿扳手测量值，以显示更准确的扭矩值。如需计算校正系数，请参阅 。 参数存储在端部配件工具的 RFID TAG 中。 当未使用加长件时，扭矩校正系数 = 1。
角度校正 | 当加长件导致扳手发生更大弯曲时，可能会补偿扳手角度测量值，以显示更准确的角度值。 如需计算校正值，请参阅 如何计算角度校正。 参数存储在端部配件工具的 RFID TAG 中。 当未使用加长件时，角度校正 = 0。