# PrT - Par predominante

La monitorización calcula el valor de par predominante en una longitud de la ventana de ángulo definido para restar el valor de par predominante del valor de par de pico absoluto del apriete.

La longitud de la ventana en la que se calcula el valor de par predominante empieza en los grados de ángulo fijados en el Inicio de distancia de ángulo medido en sentido inverso desde el punto de asentamiento, el cual calcula automáticamente el sistema en tiempo real. La ventana de ángulo se extiende en sentido opuesto para los grados de ángulo fijados en la longitud de la ventana. El valor de par predominante puede ser el valor de par medio o pico medido durante la longitud de la ventana, conforme al valor de uso establecido para la operación de apriete. Si la compensación está fijada en conectada, el valor de par predominante calculado se resta del valor de par pico absoluto, y el valor del resultado final del par es la diferencia entre el valor de pico del par y el valor de par predominante.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Monitorización de retardo | Valor de ángulo tras el que debe iniciarse la lectura del ángulo. Este parámetro se utiliza para filtrar la lectura del ángulo haciendo que se inicie después de un valor de ángulo determinado al principio del apriete.
Inicio de distancia de ángulo | Valor de ángulo que, al extenderse en sentido opuesto desde el punto de asentamiento, define dónde empieza la longitud de la ventana del ángulo.
Longitud de la ventana | Intervalo de ángulo durante el cual se calcula el valor de compensación.
Compensación | Método para definir el resultado de apriete: Conectado: el valor del resultado de par es la diferencia entre el valor de pico de par y el valor de par predominante calculado. Desconectado: el valor del resultado de par es el valor de par de pico absoluto.
Límite superior | Valor de par límite superior para obtener un resultado correcto. El límite alto debe ser > 0
Límite inferior | Valor de par límite inferior para obtener un resultado correcto. El límite bajo debe ser ≥ 0
Utilizar valor | Método para definir cómo calcular el valor de par predominante en el intervalo de longitud de la ventana: Par medio: el par medio calculado durante la longitud de la ventana se toma como valor de par predominante. Par pico: el par de pico medido durante la longitud de la ventana se toma como valor de par predominante.

Este monitor de etapa se puede utilizar solamente con la etapa de apriete TM - Apriete manual al par.

Información relevante

- Par (control)/ Par predominante (monitor)