# STRwrench と　Power Focus　のペアリング

ペアリングプロセスを開始する前に:

- Bluetooth がツールとコントローラーの両方で有効になっていることを確認します。

- 利用可能なペアリングスロットがあることを確認します。

- 可能であれば、ツールとコントローラー間の見通しをよくしてください。

- 他のツールが、同時にコントローラーとペアリングされていないことを確認します。

1. ホームビューで、[ツール]タブをタップします。次に、右上隅にあるペアリングアイコンをタップします。

2. ペアリングダイアログボックスの最上部で STRwrench を選択します。

3. STRwrench をオンにするか、すでにオンになっている場合は、 smartHEAD をデバイスに接続します。

4. レンチディスプレイの進行状況バーが読み込みを開始したらすぐに、STRwrench のキーボードでペアリングシーケンスを実行します。

   - 使用している　STRwrench に最初のキーボードバージョンがある場合は、次の図に示す順序でキーを押します:

   - 使用している　STRwrench に新しいキーボードバージョンがある場合は、次の図に示す順序でキーを押します:

5. レンチディスプレイに Bluetooth ペアリングというメッセージが表示されたら、Power Focus のペアリングウィンドウで Bluetooth をクリックします。

6. ペアリングプロセスは、以下の結果のいずれか 1 つが出ると終了します。

   - ペアリング成功 - ツールが、選択されたチャネルを使ってコントローラーとペアリングされました。

   - ペアリング失敗 - これは、次のいずれかの理由が考えられます:

     - ペアリングプロセス中にツールが検出されませんでした。ツールが範囲内でペアリングモードになっていることを確認し、[閉じる] をクリックしてもう一度試してください。

     - ペアリングプロセス中に複数のツールが見つかりました。他のツールがペアリングモードになっていないことを確認し、[閉じる]をクリックしてもう一度やり直してください。

     - ペアリングは既に進行中です。他のユーザーがコントローラーでペアリングプロセスを実行していないことを確認し、[閉じる] をクリックしてもう一度やり直します。

     - ペアリングに失敗しました。[閉じる]をクリックしてもう一度やり直してください。

詳細については、『Power Focus 8 ユーザーガイド』および『Power Focus 6000 ユーザーガイド』を参照してください。