# Coupler STRwrench à un coffret externe pour la connexion Bluetooth

Pour raccorder le STRwrench à un coffret externe par connexion Bluetooth, l'outil doit d'abord être couplé au coffret externe.

Pendant la procédure de couplage, aucun programme de serrage ne doit être en cours sur le STRwrench. Si votre STRwrench est allumé, avant d'effectuer le couplage, vous pouvez soit l'éteindre et le rallumer, soit déconnecter et reconnecter le smartHEAD à la clé, afin que l'outil effectue un réglage du zéro.

Dans cette section

- Coupler STRwrench à Power Focus
- Coupler STRwrench à STpad
- Coupler STRwrench à STpalm