# Mantenimiento

1. Vaya a Herramienta de controlador integrada en inicio y seleccione Herramienta en el panel izquierdo.

2. Amplíe el campo Mantenimiento. Aparece la siguiente información:

   Parámetro | Descripción
   --- | ---
   ¿Está el transductor sobrecargado? | Sí, el transductor se ha sobrecargado. No, el transductor no se ha sobrecargado.
   Valor del par más alto | La salida de par más alta medida por el transductor.
   Datos del par más alto | Fecha y hora en la que se ha medido la salida de par más alto medido por el transductor.
   Número de aprietes con éxito | Número de aprietes completados.
   Coeficiente de corrección de ángulo smartHEAD al 12,5 % de la capacidad del transductor | Coeficiente de corrección de ángulo debido a la curvatura de la llave. Coeficiente de corrección de ángulo para el smartHEAD. Observe que este coeficiente está relacionado con la torsión del propio smartHEAD. Cuando se utiliza una extensión de llave, su coeficiente de corrección de ángulo debe calcularse y añadirse a la herramienta de montaje o los parámetros del programa.
   Coeficiente de corrección de ángulo smartHEAD al 25 % de la capacidad del transductor | Coeficiente de corrección de ángulo debido a la curvatura de la llave. Coeficiente de corrección de ángulo para el smartHEAD. Observe que este coeficiente está relacionado con la torsión del propio smartHEAD. Cuando se utiliza una extensión de llave, su coeficiente de corrección de ángulo debe calcularse y añadirse a la herramienta de montaje o los parámetros del programa.
   Coeficiente de corrección de ángulo smartHEAD al 75 % de la capacidad del transductor | Coeficiente de corrección de ángulo debido a la curvatura de la llave. Coeficiente de corrección de ángulo para el smartHEAD. Observe que este coeficiente está relacionado con la torsión del propio smartHEAD. Cuando se utiliza una extensión de llave, su coeficiente de corrección de ángulo debe calcularse y añadirse a la herramienta de montaje o los parámetros del programa.
   Coeficiente de corrección de ángulo smartHEAD al 100 % de la capacidad del transductor | Coeficiente de corrección de ángulo debido a la curvatura de la llave. Coeficiente de corrección de ángulo para el smartHEAD. Observe que este coeficiente está relacionado con la torsión del propio smartHEAD. Cuando se utiliza una extensión de llave, su coeficiente de corrección de ángulo debe calcularse y añadirse a la herramienta de montaje o los parámetros del programa.
   Fecha de calibración del transductor (CW) | Fecha de la última calibración de par del transductor en sentido horario.
   Fecha de calibración de giroscopio (CW) | Fecha de la última calibración de giroscopio del transductor en sentido horario.
   Fecha de calibración del transductor (CCW) | Fecha de la última calibración de par del transductor en sentido antihorario.
   Fecha de calibración de giroscopio (CCW) | Fecha de la última calibración de giroscopio del transductor en sentido antihorario.
   Fecha de próxima calibración | Fecha de la siguiente caducidad de la calibración.