# 締め付けステップ

締め付けステップ、モニター、および制限を使用できるかどうかは、コントローラにインストールされているライセンスによって異なります。

## 一般パラメーター

以下のステップ パラメータは多数のステップタイプで共通です。パラメータは、締め付けプログラムでステップを選択するときに表示されるステッププロパティウィンドウで設定しす。

パラメーター | 説明
--- | ---
名称 | ステップの名前。
ステップカテゴリ | ステップカテゴリを選択すると、NG 締め付けが、関連する詳細ステータスと該当するマルチステップエラー情報を示してイベント結果ビューにリスト表示されます。 サポートされているステップカテゴリは最終のみです。

本セクション内

- TM - トルクに合わせた手動の締め付け
- AM - 手動で角度に合わせて締め付け
- AM - 手動で角度に合わせて緩め
- T&AM - 手動でトルクと角度に合わせて締め付け
- T|AM – 手動でトルクまたは角度に合わせて締め付け
- YM - 手動で降伏点に合わせて締め付け
- RTP - 残留トルク/ピーク
- RTA - 残留トルク/角度