# A – Winkel

Diese Stufenüberwachung misst den Maximalwinkel, welcher während der Überwachung erreicht wird und überprüft, dass der Wert zwischen dem Oberen Grenzwert und Unteren Grenzwert liegt. Die Winkelmessung beginnt zu Beginn der Überwachung oder, falls eingestellt, sobald das Drehmoment das Startdrehmoment zum ersten Mal während der Überwachung überschreitet.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Stoppbedingung | Es stehen zwei Typen von Stoppbedingungen zur Verfügung: Spitzenwinkel, Winkel bei Spitzendrehmoment (Standardeinstellung).
Startdrehmoment | Die Winkelmessung beginnt bei diesem Auslöser.
Unterer Grenzwert | Niedrigster akzeptabler Winkel.
Oberer Grenzwert | Höchster akzeptabler Winkel.