# Connexion à un coffret externe

Afin de couvrir les applications où un coffret physique est nécessaire, le STRwrench peut se connecter à Power Focus 8, Power Focus 6000, STpad ou STpalm.

Les applications où cela est nécessaire peuvent être, par exemple :

- quand un bus de terrain est utilisé

- quand des accessoires de poste filaires sont utilisés (colonne lumineuse, panneau de commande, etc.)

- quand E/S est utilisé

- quand un coffret est nécessaire en tant que hub physique et tampon

1. Aller à Outil avec coffret intégré dans le menu accueil et sélectionner Coffret intégré dans le panneau de gauche.

2. Réglez Coffret intégré sur Arrêt pour connecter STRwrench au coffret externe. Attendez le redémarrage de l’outil.

   Lorsque le Coffret intégré est désactivé, l'interface utilisateur Web de STRwrench affiche une version réduite du menu, composée de trois onglets : Configurations, Gestion des outils et Réglages.

3. Dans Réglages, sélectionnez STRwrench Connect > Gestionnaire de serrage et sélectionnez le coffret externe auquel vous souhaitez connecter le STRwrench :

   - Power Focus pour connecter le STRwrench à Power Focus 8 ou Power Focus 6000.

     Cliquez sur STRwrench ou sur Stwrench pour définir le numéro de série que le Power Focus associera au STRwrench connecté :

     - STwrench : le Power Focus associe le numéro de série du smartHEAD au STRwrench connecté.

     - STRwrench : le Power Focus associe le numéro de série du coffret du STRwrench au STRwrench connecté.

   - QA Inspector pour connecter le STRwrench au STpad ou STpalm.

4. Sélectionnez le type de connexion que vous souhaitez établir entre le STRwrench et le coffret externe sélectionné :

   - Bluetooth.

   - Wi-Fi.

     Si vous sélectionnez une connexion Wi-Fi à Power Focus, deux paramètres supplémentaires s'affichent :

     - Port du serveur : Ce paramètre n'est pas modifiable.

     - Hôte du serveur : Saisir l'adresse IP de votre Power Focus.

     Si vous sélectionnez une connexion Wi-Fi à QA Inspector, un paramètre supplémentaire s'affichent :

     - Port du serveur : Ce paramètre n'est pas modifiable.

   Sélectionnez Appliquer et attendre le redémarrage du STRwrench.

5. Dans le coffret externe, le STRwrench s'affichera désormais dans la section dédiée du menu.

   Pour d'autres configurations du coffret externe, reportez-vous respectivement au Guide d'utilisation de Power Focus 8, au Guide d'utilisation de Power Focus 6000, au Manuel de configuration de Stpad ou au Manuel de configuration de STpalm.

Dans cette section

- Coupler STRwrench à un coffret externe pour la connexion Bluetooth