# Open Protocol

En la pestaña Protocolos del menú Estación virtual, encontrará una lista de los protocolos de comunicación disponibles, dependiendo de la licencia que esté utilizando en ese momento. Open Protocol está disponible para todas las licencias.

Para obtener acceso a funciones a través de Open Protocol, debe definirse un único puerto para la estación virtual.

Para definir el puerto para Open Protocol:

1. Vaya a Herramienta de controlador integrada en el menú de inicio y seleccione Estación virtual en el panel izquierdo.

2. Coloque el conmutador de Open Protocol en Activado.

3. Introduzca el número de Puerto de servidor.

4. Introduzca el valor Tiempo límite excedido de comunicación en segundos, entre 15 y 60.

5. Introduzca el valor PLC Index.

   PLC Index se utiliza para mapear dónde se deben escribir los comandos de Open Protocol en la memoria compartida. El valor por defecto es 1 pero es posible introducir valores del 1 al 6.

6. Elija la acción que debe realizarse cuando se pierda la conexión con el cliente.

   La configuración Desconectar controla la acción que se realiza cuando se produce un error de conexión:

   - Ninguna - El programa de apriete continúa con normalidad.

   - Bloquear herramienta activa alto - La herramienta se bloquea después de terminar el apriete actual de forma normal.

   - Desasignar tarea - El apriete se cancela después de finalizar la tarea en curso. Excepto para los programas de apriete simples o secuencias de grupos de apriete, donde la tarea se eliminará después de finalizar.

   - Bloquear siempre herramienta - La herramienta se bloquea después de terminar el apriete actual independientemente del resultado.

7. Configure Utilizar contador heredado como Sí o No, según sea necesario.

   Al ajustar el contador como Sí, el contador heredado cuenta todos los aprietes en una secuencia y transmite ese número a los sistemas secundarios.

8. Configure Número identificador seleccionado MID0015 Echo como Sí o No, según sea necesario.

   Al configurar el contador como Sí, el controlador responde el valor del número identificador seleccionado en PSET_SELECTED. De lo contrario, se envía el ID del programa de apriete de ese momento.

9. Seleccione Aplicar.