# Configurar un apriete de fuente

1. Vaya Fuentes en el menú de inicio y seleccione Apriete en el panel izquierdo.

2. Seleccione el icono más en la esquina superior derecha.

3. Asigne un Nombre al apriete de fuente y seleccione el Modo de selector correcto (Control o Confirmar, según sea necesario).

4. El máx. de NOK consecutivos se puede configurar por apriete de fuente o por programa individual incluido en el apriete de fuente. Defina el parámetro Máx. de NOK consecutivos por programa como Sí o No, según sea necesario:

   - Para configurar el máx. de NOK consecutivos por apriete de fuente, configure Máx. de NOK consecutivos por programa como No. Configure el valor en el campo Máx. de NOK consecutivos.

   - Para configurar el máx. de NOK consecutivos por programa, configure Máx. de NOK consecutivos por programa como Sí. Para cada programa en la sección Configuración del selector de identificador, establezca el valor en la columna Máx. NOK.

5. El Código de barras requerido se puede establecer por apriete de fuente o por programa o por programa individual incluido en el apriete de fuente.

   - Para establecer el Código de barras requerido por apriete de fuente, establezca el Código de barras requerido en Sí. Se requerirá un escaneo del código de barras para iniciar cada programa en el apriete de fuente.

   - Para establecer el Código de barras requerido por programa, establezca el Código de barras requerido en Sí. Luego, en cada programa de la sección Configuración del selector del identificador, seleccione No o Sí en la columna Código de barras requerido para desactivar o activar respectivamente la función de código de barras requerido para el programa individual.

6. Por defecto, cuando se crea apriete de fuente nuevo solo hay disponible un número de identificador editable. En la parte inferior de la pantalla, pulse el icono más para añadir más.

7. Asigne a cada elemento un número identificador.

   Para activar el programa, el número identificador vinculado al programa de apriete debe corresponderse con el ID enviado con la señal digital externa (Open Protocol).

   Si se selecciona el Modo de confirmación como Modo de selector, escriba un identificador adicional en la columna Identificador de boca para la herramienta de montaje (TAG) o boca que se va a utilizar para el programa de apriete (valor máx.: 32).

8. Elija un programa de apriete al que vincular cada identificador seleccionando una fila y eligiendo en la lista de programas de apriete.