# Verschraubungsschritte

Die Verfügbarkeit von Verschraubungsschritten,Überwachungen und Einschränkungen hängt von der spezifischen, auf dem Controller installierten Lizenz ab.

## Allgemeine Parameter

Die folgenden Stufenparameter sind bei vielen Stufentypen gleich. Die Parameter werden im Fenster Stufeneigenschaften festgelegt, dass bei der Auswahl einer Stufe im Verschraubungsprogramm erscheint.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Bezeichnung | Name der Stufe.
Stufenkategorie | Durch die Auswahl einer Stufenkategorie werden die NIO-Verschraubungen in der Ergebnisansicht des Ereignisses mit dem jeweiligen Detailstatus und den entsprechenden Informationen zum Mehrstufenfehler aufgeführt. Die einzige unterstützte Stufenkategorie ist Final.

In diesem Abschnitt

- TM – Manuelles Verschrauben bis Drehmoment
- AM – Manuelles Verschrauben bis Winkel
- AM – Manuelles Lösen bis Winkel
- T&AM – Manuelles Verschrauben bis Drehmoment und Winkel
- T|AM – Manuelles Verschrauben bis Drehmoment oder Winkel
- YM – Manuelles Verschrauben bis Streckgrenze
- RTP – Restdrehmoment/Spitze
- RTA – Restdrehmoment/Winkel