# T – Drehmoment

Diese Stufenüberwachung misst das Höchstdrehmoment, das während der Überwachung erreicht wird (einschließlich möglicher Überschreitungen), und überprüft, dass der Wert zwischen dem Oberen Grenzwert und Unteren Grenzwert liegt.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Stoppbedingung | Es stehen zwei Typen von Stoppbedingungen zur Verfügung: Spitzendrehmoment (Standardeinstellung), Drehmoment bei Spitzenwinkel.
Unterer Grenzwert | Niedrigstes akzeptables Drehmoment.
Oberer Grenzwert | Höchstes akzeptables Drehmoment.